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[bookmark: _Toc427655429]Введение
Согласно статье 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации материалы по обоснованию проектов генеральных планов в текстовой форме включают в себя:
· анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;
· обоснование вариантов решения задач территориального планирования;
· перечень мероприятий по территориальному планированию;
· обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;
· перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Проект генерального плана МО «Сельское поселение Верхний Курп» Терского района Кабардино-Балкарской Республики (далее по тексту КБР) выполнен с учетом:
· Схемы территориального планирования Терского муниципального района Кабардино-Балкарcкой Республики;
· Стратегия развития Кабардино-Балкарcкой Республики до 2030 года;
· федеральных и республиканских целевых программ;
· инвестиционных проектов, находящихся в стадии проработки и реализации.
В соответствии с техническим заданием границами разработки генерального плана являются границы земель  сельского поселения Верхний Курп  по состоянию на 2016 год. В генеральном плане определены следующие сроки его реализации:
· первая очередь генерального плана сельского поселения Верхний Курп, на которую планируются первоочередные мероприятия до 2025 г.;
· расчётный срок генерального плана сельского поселения Верхний Курп, на который рассчитаны все планируемые мероприятия генерального плана – 2035 г.;
· период градостроительного прогноза, следующий за расчётным сроком генерального плана сельского поселения Верхний Курп, на который определяются основные направления стратегии градостроительного развития населенных пунктов сельского поселения – 2040г.
Проектные решения генерального плана сельского поселения Верхний Курп являются основанием для разработки документации по планировке территории сельского поселения, а также территориальных и отраслевых схем размещения отдельных видов строительства, развития транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, охраны окружающей среды и учитываются при разработке Правил землепользования и застройки. Проектные решения генерального плана  сельского поселения Верхний Курп на период градостроительного прогноза являются основанием для размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, а также производственных зон.
[bookmark: _Toc427655430]
1. Общая часть
[bookmark: _Toc427655431]1.1. Историко-градостроительная справка
Сельское поселение расположено в юго-восточной части Терского района, на левом берегу реки Курп. Находится в 22 км к юго-востоку от районного центра Терек и в 78 км к востоку от города Нальчик. К югу от села проходит административная граница между Кабардино-Балкарией и Северной Осетией.
Населённый пункт расположен на наклонной Кабардинской равнине, в предгорной зоне республики. Рельеф местности неоднороден, к западу от села тянутся предгорные волнистые равнины, а с юга и востока окружён Кабардино-Сунженским хребтом. Средние высоты на территории села составляют 370 метров над уровнем моря. К юго-востоку от него расположена высшая точка Терского района — гора Пхахуаза. 
Климат влажный умеренный. 
[bookmark: _Toc427655432]На своем нынешнем месте селение Исламово (ныне Верхний Курп) основано примерно в 1820 году.
Существует несколько версий относительно основания аула Исламово. По одной из них, аул был основан вуорком Мусой Исламовым. Согласно преданиям, за верную многолетнюю службу узденю 1-й степени Исламову, царская администрация пожаловала участок земли между речками Курп и Курпу, для его заселения со своими подданными и строительства поста, для контроля подступов к Военно-Грузинской дороге. Из докладной записки майора ЯкубаШарданова командующему войсками Кавказской линии в 1839 году следует, что «от речки Асай, за речкой Кескем, до Сунжи вниз оной до Ашкель», степь принадлежала «узденям Ахловской фамилии — Инарокову, Исламову, Бештокову и Мударовой фамилии – Астемирову, Хапцеву, Абаеву, Азапшеву, Идарову, Болатову…».
21 января 1866 года состоялось заседание комиссии по личным и поземельным правам местного населения Терской области. Обсудив вопрос равномерного расселения аулов между Тереком и Курпом, и водворения всех малокабардинцев с участка князей Бекович-Черкасских (лежавшие к востоку от реки Курп), определило: в аул Ахлово доселять аулы Инала Инарокова и Бештокова, а в аул Исламово — аул Эльмурзы Инарокова с 70 дворами.
В том же году жители аула Эльмурзы Инарокова были поселены рядом с селением Исламово и включён в его состав. До этого аул БольшоеИнароково располагалось у речки Псидах. А на карте Малой Кабарды, составленной в 1744 году геодезистом С. Чичаговым, Инароково было обозначено в верховьях реки Сунжа.
В 1920 году, с окончательным установлением советской власти в Кабарде, решением ревкома Нальчикского округа, Исламово как и другие кабардинские поселения было переименовано из-за присутствия в их названиях княжеских и дворянских фамилий. В результате село получило своё новое название — Верхний Курп.
В начале июля 1929 года началось выступления крестьян Верхнего Курпа против мероприятий Советской власти. 4 июля 1929 года несмотря на религиозные запреты правительства, жителями селения было принято присяга на Коране (кабард.-черк. Ислъамей ТхьэрыIуэ). 6 августа начался открытый бунт и неповиновение жителей села на общественном сходе, где произошло нападение на представителей власти — Калмыкова, Бесланеева, Раева. 14 октября 1929 года Постановлением коллегии ОГПУ 35 жителей селения были приговорены к высшей мере наказания — расстрелу. Двоим из них, бывшим красным партизанам Масхуду Цирхову и Асхаду Добагову, заменили расстрел 10 годами заключения в лагере.
Во время Великой Отечественной войны, в ноябре 1942 года село было оккупировано немецкими войсками. В декабре того же года к северо-востоку от села произошёл один из самых кровопролитных сражений на территории КБАССР — Битва за Курпские высоты. В ходе этого сражения наступления немецких войск на территории КБАССР были приостановлены, и началось масштабное освобождение его территорий от фашистских захватчиков. В память о павших в боях при освобождении села и сельчан погибших на фронтах войны, в селе установлены памятники. Битве за Курпские высоты, посвящены несколько выставок в различных военно-исторических музеях страны. 
1.2. Положение сельского поселения Верхний Курп  в системе расселения Терского района КБР.
Сельское поселение расположено в юго-восточной части Терского района, на левом берегу реки Курп. В состав поселения входит 1 населённый пункт село Верхний Курп.
По территории сельского поселения Верхний Курп проходят региональные автодороги, связывающие сельское поселение Верхний Курп с населенными пунктами Терского района и соседних субъектов Российской Федерации.
Сельское поселение Верхний Курп является одним из сельскохозяйственных центров Терского района, в частности, и КБР, в целом.
Таблица 1.1
	№ п/п
	Наименование муниципального
образования
	Численность населения, чел.
	Площадь, кв. км1
	Плотность населения, чел/кв. км

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Городское поселение Терек
	19446
	12,0
	1621,0

	2
	СП Арик
	2823
	58,0
	49,0

	3
	СП Белоглинское
	415
	14,0
	30,0

	4
	СП Верхний Акбаш
	3073
	62,0
	50,0

	5
	СП Верхний Курп
	1495
	50,0
	30,0

	6
	СП Дейское
	4658
	55,0
	85,0

	7
	СП Джулат
	278
	5,0
	56,0

	8
	СП Инаркой
	1488
	41,0
	36,0

	9
	СП Интернациональное
	406
	16,0
	25,0

	11
	СП Нижний Курп 
	1364
	45,0
	30,3

	13
	СП Ново-Хамидие
	720
	60,0
	12,0

	14
	СП Плановское
	3425
	64,0
	54,0

	15
	СП Тамбовское
	1837
	44,0
	42,0

	16
	СП Терекское
	2028
	44,0
	46,0

	17
	СП Урожайное
	1991
	48,0
	41,0

	18
	СП Хамидие
	1755
	62,0
	28,0

	
	Всего по району
	50883
	893,12
	57,0


1Площадь установлена картометрическим способом.

Земли сельского поселения Верхний Курп граничат с населенными пунктами:
· на западе – с землями СП Верхний Акбаш;
· на севере  - с землями СП Инаркой;
· на востоке – с землями Хурикау и Кусово Северной Осетии.
Площадь Терского района составляет 893,12 км2. Доля сельского поселения Верхний Курп составляет 6,56% от общей площади Терского района, что наглядно отображено на рисунке 1.1.


Рис. 1.1. Структура площадей Терского района, %
Расселение в Терском муниципальном районе имеет дисперсный характер, поселения равномерно рассредоточенный по всей территории района.
Население сельского поселения Верхний Курп, в силу сложившихся исторических особенностей освоения территорий и расположения, имеет прочные сложившиеся производственные, коммерческие и культурные связи с поселениями как Терского района и КБР, так и с поселениями соседних регионов.
Расположение муниципального образования определяет сельское поселение Верхний Курп как один из центров системы расселения Терского района.
[bookmark: _Toc427655433]1.3. Общая характеристика территории населенных пунктов сельского поселения Верхний Курп  и современная планировочная ситуация
Село Верхний Курп 
Центральной планировочной осью села является улица Ашхотова. Основные общественные и административные здания и объекты культурно-бытового назначения разместились по этой же улице, в разных ее частях.
В существующей застройке села преобладают одноэтажные здания, расположенные повсеместно по всей территории села.
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2. Природные условия развития территории
[bookmark: _Toc427655435]2.1. Рельеф
Сельское поселение Верхний Курп находится в юго-восточной части Терского района, в степной зоне, в средней части Кабардинской равнины, в предгорной зоне республики.
Рельеф местности неоднороден, к западу от села тянутся предгорные волнистые равнины, а с юга и востока окружён Кабардино-Сунженским хребтом. Средние высоты на территории села составляют 370 метров над уровнем моря. К юго-востоку от него расположена высшая точка Терского района — гора Пхахуаза.
Кабардинская равнина имеет слабый наклон от подножия гор Большого Кавказского хребта к северо-востоку, в среднем около 4 метров на километр и с 500 метров над уровнем моря на юго-западе снижается до 150 метров на северо-востоке. 
Муниципальное образование находится в переходной зоне Кабардинской равнины от предгорной в равнинную. Средние высоты составляют 215 метров над уровнем моря. 
[bookmark: _Toc427655436]2.2. Геологическое строение
Территория  сельского поселения Верхний Курп располагается на Кабардинской равнине. По своему геологическому строению это платформенная структура с герцинским складчатым образованием. Сверху фундамент перекрыт мощным чехлом (1000-2000 метров) четвертичных галечников, песчано-глинистых отложений и лессовидных суглинков.
По Кабардинской равнине протекает главная река КБР – Терек. Русло реки расширяет долину, разбивается на множество рукавов, протоков. На поверхности равнины четко выделяются песчано-галечниковые полосы долины реки Терек с характерными террасами из гравия, прикрытые суглинками.
[bookmark: _Toc427655437]2.3. Гидрология и гидрогеология
Гидрографическая сеть в основном представлена рекой Курп и ее левым притоком рекой Курпо.
Курп—река в Северной Осетии и Кабардино-Балкарии, правый приток Терека. Длина— 50км, площадь водосборного бассейна— 337 км². Крупнейший приток— река Журуко(правый, 21 км).
Река берёт своё начало в Кировском районе Северной Осетии, в буково-грабовых лесах на северном склоне Сунженского хребта, в 7,5км к северо-востоку от его высочайшей вершины— горы Заманкул(926 м).
В 6,5км к югу от истока расположено село Раздзог. Вначале общее направление течения идёт на северо-запад. В верховьях протекает среди горных лесов и выходит на равнину.
Ниже села Кусова река входит в пределы Терского района Кабардино-Балкарии. Близ села Инаркой, река принимает свой левый приток—Сухой Курп(12 км), после чего поворачивает на северо-восток. У села Нижний Курп принимает справа свой крупнейший приток— реку Журуко, с этого момента и до устья течёт в основном на север, отклоняясь у селаНижний Малгобекк востоку.
После устья Журуко, Курп прорезает Терский хребет(Терский хребет остаётся по правому берегу, по левому берегу хребет Арик, его продолжение). Далее выходит на Притеречную равнину, и выше Нижнего Малгобека снова входит в пределы Северной Осетии. У Нижнего Малгобека пересекается посредством акведука обводнительным Малокабардинским каналом. Далее река образует естественную границу между Северной Осетией и Кабардино-Балкарией, вплоть до своего устья.
Река Курп впадает в Терек с правой стороны, в 390км от её устья, у села Сухотского РСО-Алании.
Курп протекает по территории Кировского района(в верховьях), далее по Терскому району в своём среднем течении, и между Терским и Моздокским районами в низовье, образую административную границу между Кабардино-Балкарией и Северной Осетией. В долине реки расположены 7 сёл.
Река имеет смешанное питание, с преобладанием подземного (грунтового), а также с меньшей долей снегового и дождевого. Реки такого типа имеют гораздо меньшую водность чем реки с преобладанием ледникового питания. В режиме Курпа отчётливо наблюдаются сезонные колебания уровня воды. В летний период она, как правило, мелеет. Но ливневые осадки большой интенсивности могут способствовать резкому подъёму воды — паводку. Для зимы характерна устойчивая межень. Максимальный сток приходится на июнь, минимум на февраль. В засушливые годы Курп сильно мелеет, а может и пересохнуть.
Река Курпо (также Курпуг или Сухой Курп) (кабард.-черк.КурпIыгъу — «пересыхающий Курп») протекает по территории Терского района.
Река берёт своё начало на северном склоне Кабардино-Сунженского хребта и течёт на север вниз по склону. Река расположена в узкой глубокой долине, которая в верховьях занята тонким, но сплошным приречным лесом. В конце лета, низовье реки обычно пересыхает. К востоку от села Инаркой, Курпо попадает в реку Курп. Длина реки составляет 12 км. 
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Основные типы почв Терского района:
· чернозем обыкновенный, 
· чернозем южный, 
· лугово-черноземные.
Так же на территории района небольшой процент аллювиальных почв, или по-другому их называют пойменными, образовываются в долинах рек, это плодородные и богатые почвы.
Черноземы обыкновенные сформировались под разнотравно-типчаково-ковыльной растительностью. Почвообразование ведется на лёссах и лёссовидных суглинках, на бурых и красно-бурых тяжелых суглинках и частично на элювии коренных пород.
Черноземы южные формировались под типчаково-ковыльной растительностью в южной части степной зоны. Область распространения южных черноземов представляет собой на западе выположенную пониженную равнину, переходящую затем в ряд повышенных равнин и участков с наличием сопочных массивов на фоне равнинной местности.
Почвообразование происходит на лёссах и лёссовидных породах, на бурых и красно-бурых тяжелых суглинках, на сыртовых суглинках, содержащих до 5% карбонатов и легкорастворимые соли, на коренных породах (известняках) и продуктах разрушения коренных и осадочных пород.
Лугово-черноземные почвы распространены пятнами среди черноземов на плоских слабодренированных водоразделах и надпойменных террасах степных рек. Здесь благодаря слабой расчлененности рельефа атмосферные осадки в меньшей степени стекают в гидрографическую сеть, что обусловливает повышенное увлажнение по сравнению с почвами расчлененных пространств. На этих элементах рельефа уровень грунтовых вод повышен и влияние их на почвообразование усилено. На хорошо дренированных возвышенностях лугово-черноземные почвы занимают понижения мезорельефа.
Морфологическое строение лугово-черноземных почв в общих чертах сходно со строением черноземов. Отличительными признаками являются: нарастание влажности сверху вниз по профилю вплоть до уровня почвенно-грунтовых вод, железомарганцевые образования и пятна оглеения в нижней части профиля, повышенная гумусность верхней части гумусового горизонта. При недостаточно внимательном изучении морфологии, при мелкопрофильных исследованиях лугово-черноземные почвы от черноземов нередко не отделяются.
В местах, ежегодно затопляемых паводковыми водами, встречаются аллювиальные почвы – незрелые, и очень плодородные. Цвет их колеблется от серо-коричневого до желтовато-коричневого, не изменяясь от горизонта к горизонту. Механический состав резко изменяется по профилю: пахотный горизонт – легкий суглинок, подпахотный – супесь, нижний – средний или тяжелый суглинок.
Соответственно изменяется и влажность почв: верхние горизонты сухие, нижние более влажные. Структура ореховая, однородная по всему профилю. Пористость и дренаж хорошие. Грунтовые воды стоят близко у поверхности.
[bookmark: _Toc427655439]2.5. Растительный и животный мир
Территория сельского поселения Верхний Курп находится в зоне степей с травянистой растительностью, которая в естественном состоянии сохранилась лишь на неудобных для использования участках. В пойме реки Терек находятся припойменные леса с различными видами деревьев и кустарников.
Здесь в травостое преобладают тысячелистник обыкновенный, шалфей мутовчатый, бородач, ковыль-волосатик, типчак, подорожник и др. Для степей характерна смена нескольких аспектов и фенологических фаз растительности, когда, начиная с ранней весны, последовательно начинается вегетация и цветение растений от эфемеров и эфемероидов до полыни.
В степях живет много грызунов: суслик малый, хомяк обыкновенный, хомяк дагестанский, хомячок серый, тушканчик большой, мышь полевая, заяц-русак. Также живут ёж обыкновенный и ёж ушастый, лиса обыкновенная, ласка, хорёк светлый, волки.
Весьма богат видовой состав птиц: перепел, коршун, жаворонки, береговая ласточка, овсянка, чекан луговой, чекан черноголовый, зелёный дятел, вертишейка, сизоворонка, золотистая щурка. Очень редки дрофы, стрепеты. Из пресмыкающихся в степной зоне водятся ящерицы, ужи, полозы, ставшая редкой степная гадюка. Очень много в степях насекомых: медведка, клоп-черепашка, земляные блошки, оводы, слепни, клещи и другие.
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Климат на рассматриваемой территории умеренный, переходный к континентальному. Зима непродолжительная, средняя температура января –
-4,3°С. Лето жаркое, средняя температура июля – +24,3°С.
Продолжительность безморозного периода составляет 190 дней. Расчетная температура (средняя наиболее холодной пятидневки) – -19°С.
Относительная влажность воздуха имеет большое значение для оценки комплексного воздействия климата на организм человека. Установлено, что человек лучше всего себя чувствует при относительной влажности воздуха до 70%. На равнине и в предгорьях в теплое время года она ниже и составляет 60-70%, а в холодное время относительная влажность достигает больше 80% .
Рассматриваемая территория – территория с недостаточным увлажнением (К = 0,4-0,5). Количество осадков в холодное время года колеблется в пределах 100-130 мм. В теплое время года осадков выпадает 300-320 мм. Наиболее богаты осадками летние месяцы (май-июль) в течение которых в среднем выпадают около 30% годового количества осадков.
Зимой часть осадков выпадает в виде снега. Средняя из наибольших высот снежного покрова составляет 10 см. Глубина промерзания грунтов по данным гидрометслужбы составляет в среднем 21 см, наибольшая достигает 38 см.
Преобладающими являются ветры восточного и западного направлений. Среднегодовая скорость ветра составляет 2,3 м/сек. Сильные ветры со скоростью 10-18 м/сек наблюдаются довольно редко, как правило это ветры северо-западного направления.
Число дней с туманом в течение года достигает 86.
Среднее атмосферное давление – 749 мм рт. ст.
[bookmark: _Toc427655441]2.7. Строительно-климатическое районирование
Согласно СНиП 23-01-99 выполнение строительных работ при температурах наружного воздуха ниже -5°С принято считать производимыми в зимних условиях, а выше +35°С и относительной влажности воздуха менее 30% – в условиях жаркого и сухого климата. Таким образом, обычные или нормальные условия производства строительных работ ограничиваются температурами окружающей среды впределах-5°С+35°С.Кроме того, температура воздуха в течение суток претерпевает значительные изменения. Величины средних суточных амплитуд температуры воздуха распределяются неравномерно по времени и территории.
Организация строительства должна учитывать климатические условия, которые подразделяются на четыре климатических района (I, II, III и IV). Климатические районы имеют подрайоны А, Б, В, Г. Климатические районы располагаются с севера на юг примерно: I - до 70° северной широты, II - до 60°, III - до 45°, IV - ниже 45°. Определение строительно-климатического района  сельского поселения Верхний Курп   приведено в таблице 2.1. Таким образом, сельское поселение Верхний Курп  по климатическим условиям относится к III климатическому району, подрайон Б.
Таблица 2.1
Определение строительно-климатического района
сельского поселения Верхний Курп 
	Кли
ма
тичес
кие райо
ны
	Клима-тические под-районы
	Средне-месячная температура воздуха в январе, оС
	Средняя скорость ветра за три зимних месяца, м/с
	Средне-месячная температура воздуха в июле, оС
	Среднемесячная относительная влажность воздуха в июле, 

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	IА
	от -32 и ниже
	-
	от+4до +19
	-

	
	IБ
	от -28 и ниже
	5 и более
	от 0до +13
	более75

	
	IB
	от -14 до -28
	-
	от+12до+21
	-

	
	IГ
	от -14 до -28
	5 и более
	от 0 до +14
	более 75

	
	IД
	от -14 до -32
	-
	от +10 до +20
	-

	II
	IIА
	от -4 до -14
	5 и более
	от +8 до +12
	более 75

	
	IIБ
	от -3 до -5
	5 и более
	от +12 до +21
	более 75

	
	IIВ
	от -4 до -14
	-
	от +12 до +21
	-

	
	IIГ
	от -5 до -14
	5 и более
	от +12 до +21
	более 75

	III
	IIIА
	от -14 до -20
	-
	от +21 до +25
	-

	
	IIIБ
	от -5 до +2
	-
	от +21 до +25
	-

	
	IIIВ
	от -5 до -14
	-
	от +21 до +25
	-

	IV
	IVА
	от -10 до +2
	-
	от +28 и выше
	-

	
	IVБ
	от +2 до +6
	-
	от +22 до +28
	50 и более в 15 ч

	
	IVВ
	от 0 до +2
	-
	от +25 до +28
	-

	
	IVГ
	от -15 до 0
	-
	от +25 до +28
	-
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Численность населения является одним из важных условий материальной и социальной жизни общества.
Численность населения в стране или отдельном регионе оказывает значительное влияние на их экономический потенциал, на развитие производительных сил общества. Однако прямой зависимости между этими двумя понятиями не прослеживается. Так, государства с высоким уровнем экономического развития при меньшей численности населения производят в десятки раз больше валового национального продукта, чем государства, превосходящие их по численности населения, но уступающие технической оснащенностью, производительностью труда, уровнем квалификации рабочей силы.
На территории сельского поселения Верхний Курп на 01.01.2016 г. проживали 1540 человек (Таблица 3.1).
Таблица 3.1
Динамика численности постоянного населения

	№ п/п
	Наименова-ние населенных пунктов
	Численность постоянного населения
	Кол-во домохозяйств (домов, инд. участков)

	
	
	Перепись 1991 г.
	Перепись 2002 г.
	Перепись 2010 г.
	На
01.01.
2016 г.
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	СП Верхний Курп 
	1531
	1593
	1611
	1540
	360


На дату работ в Терском муниципальном районе проживали 50,9 тыс. чел. Доля жителей сельского поселения Верхний Курп составляет 3,02% от общего населения Терского муниципального района, что наглядно отображено на рисунке 3.1.


Рис. 3.1. Структура численности населения Терского района, тыс. чел.

Демографическая ситуация, складывающаяся в последние годы на территории сельского поселения Верхний Курп, свидетельствует о наличии общих тенденций, присущих большинству муниципальных образований Терского района, и характеризуется формированием низкого уровня рождаемости, высокого уровня смертности, неблагоприятным соотношением рождаемость/смертность, а также значительным уровнем естественной убыли населения.
[bookmark: _Toc427655444]3.2. Воспроизводство населения
Под воспроизводством населения понимают совокупность процессов рождаемости, смертности и естественного прироста. Все это обеспечивает беспрерывное возобновление и смену людских поколений. Уровень смертности и уровень рождаемости зависят от социально-экономического уровня развития, от материальных условий жизни людей, санитарно-гигиенических условий, от развития здравоохранения, от степени занятости женщин в производстве и общественной деятельности, от уровня развития образования и культуры. Таким образом, хоть рождаемость и смертность — процессы биологические, но решающее воздействие на них оказывают социально-экономические условия.
Основными показателями воспроизводства населения являются рождаемость, смертность, естественный прирост, брачность и разводимость.
В 2015 г. в сельском поселении Верхний Курп родилось 21 младенцев, на 4 младенца больше, чем в 2010 г. Умерло в 2015 г. 7 человек, что меньше на 12 человек, чем в 2010 г. Прибыло на территорию поселения в 2015 г. 6 человек, на 3 человека меньше, чем в 2010 г. Убыло в 2015г. 10 человек, что на 34меньше, чем в 2010 г. Воспроизводство населения за 2010-2014 годы приведено в таблице 3.2.
Таблица 3.2
Воспроизводство населения за 2010-2015годы
	Показатели
	Единица
измерения
	Годы

	
	
	2010
	2015

	1
	2
	3
	4

	Численность населения
	тыс. чел.
	1,611
	1,502

	Родилось
	чел.
	17
	21

	
	чел./1000 жителей
		10,6	
	14,0

	Умерло
	чел.
	19
	7

	
	чел./1000 жителей
	11,8
	4,7

	Естественный прирост
	чел.
	-2
	14

	
	чел./1000 жителей
	-1,25
	8,6


Необходимо отметить, что ситуация с рождаемостью в сельском поселении Верхний Курп по данным 2015 года улучшилась. Показатели рождаемости поселения одни из средних в КБР (Таблица 3.3).
Таблица 3.3
Показатели рождаемости в муниципальных образованиях КБР
	Наименование муниципального образования
	Численность населения, тыс. чел.
	Родилось в 2010 г.

	
	
	чел.
	чел./1000 жителей

	1
	2
	3
	4

	Сельское поселение Верхний Курп 
	1,3
	17
	13,1

	ГО Нальчик
	265,7
	3258
	12

	ГО Баксан
	57,2
	975
	17

	ГО Прохладный
	59,5
	659
	11

	Баксанский район
	61,1
	1242
	20

	Зольский район
	49,0
	748
	15

	Лескенский район
	27,9
	462
	17

	Майский район
	38,5
	478
	12

	Прохладненский район 
	45,5
	703
	15

	Терский район
	51,2
	840
	16

	Урванский район
	71,8
	1188
	17

	Чегемский район
	69,1
	1133
	16

	Черекский район
	27,0
	444
	16

	Эльбрусский район
	36,2
	446
	12

	КБР
	859,7
	12576
	15


С начала 1990 годов для сельского поселения Верхний Курп, как и для КБР, в целом, была характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости и высокой смертности населения.
Высокий уровень смертности в последние десятилетия является характерной тенденцией практически всех экономически развитых стран, что обусловлено увеличением продолжительности жизни и старением населения. При общем росте числа умерших и коэффициента смертности за годы рыночных преобразований особенно тревожной является тенденция опережающего роста смертности от причин, вызванных субъективными факторами, в частности, ухудшением социально-экономической и экологической обстановки, нездорового образа жизни, состояния системы здравоохранения. В том числе, проблема усугубляется тем, что смертность от всех перечисленных выше причин заметно «помолодела» в последние десятилетия, в первую очередь среди мужского населения. (Таблица 3.4).
Таблица 3.4
Показатели смертности в муниципальных образованиях КБР
	Наименование муниципального образования
	Численность населения, тыс. чел.
	Умерло в 2010 г.

	
	
	чел.
	чел./1000 жителей

	1
	2
	3
	4

	Сельское поселение Верхний Курп 
	1,5
	19
	12,6

	ГО Нальчик
	265,7
	2228
	8

	ГО Баксан
	57,2
	424
	7

	ГО Прохладный
	59,5
	777
	13

	Баксанский район
	61,1
	582
	10

	Зольский район
	49,0
	469
	10

	Лескенский район
	27,9
	256
	9

	Майский район
	38,5
	544
	14

	Прохладненский район
	45,5
	521
	11

	Терский район
	51,2
	489
	10

	Урванский район
	71,8
	631
	9

	Чегемский район
	69,1
	568
	8

	Черекский район
	27,0
	256
	9

	Эльбрусский район
	36,2
	335
	9

	по КБР
	859,7
	8080
	9


Необходимо отметить, что показатели смертности в сельском поселении Верхний Курп в 2010 году (11,8) превышают показатели смертности многих муниципальных образований, в том числе превышают и республиканские показатели (9,0).
Основными причинами смертности населения КБР в 2013 г. (последние данные статистики на момент разработки Генерального плана) являются:
· болезни системы кровообращения – 61,6%;
· болезни новообразования – 15,8%;
· от несчастных случаев, отравлений и травм – 7,9%;
· болезни органов дыхания – 2,7%.
В составе несчастных случаев, отравлений и травм выделяются в качестве причин смертности транспортные травмы. Особенно велика доля этих факторов в смертности мужчин трудоспособного возраста.
Четко прослеживаемой тенденции сокращения младенческой смертности, как это имеет место в среднем по стране и СКФО, в КБР в последнее десятилетие пока не наблюдается. При этом показатель «Число детей, умерших в возрасте до одного года, на 1000 родившихся живыми» 2013 года, равный 6,7 – один из самых низких за последние 13 лет.
На рисунке 3.2. графически отображен естественный прирост населения в  сельском поселении Верхний Курп.

Рис. 3.2 Динамика основных показателей воспроизводства населения

При этом ситуация в сельском поселении Верхний Курп по данному показателю очень неблагоприятная, в среднем по Терскому району и по КБР(таблица 3.5). Так, если в КБР естественный прирост в расчете на 1000 жителей в 2010 году составил 15 человек, в Терском районе – 16, то в исследуемом сельском поселении этот показатель выше – -2.

Таблица 3.5
Динамика естественного прироста населения
	Показатели
	2010

	
	чел.
	

	1
	2
	3

	Кабардино-Балкарская Республика
	12576
	15

	Терский район
	840
	16

	Сельское поселение Верхний Курп 
	-2
	-1,25



Намного благоприятнее, чем в среднем по стране и в подавляющем большинстве её регионов ситуация в КБР по такому показателю воспроизводства населения как брачность и разводимость. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по КБРв 2010 году на 1000 человек населения приходилось 8,2брака и 2,7 разводов. Отдельно, необходимо отметить ситуацию по бракам и разводам в Терском районе. На 1000 человек населения в районе приходится 8,9 браков, а разводов – 2,7.(Таблица 3.6).
[bookmark: _Toc225329254]С середины 2000-х годов наметилась относительно слабая тенденция роста коэффициентов как брачности, так и разводимости. Однако, в целом данные составляющие естественного движения населения в КБР характеризуются относительной стабильностью, обеспечивая вместе с другими факторами устойчивые процессы воспроизводства, половой и возрастной структуры населения региона.
Таблица 3.6
Браки и разводы
	Наименование муниципального образования
	Численность населения, тыс. чел.
	Браки
	Разводы

	
	
	Кол-во
	на 1000 жителей
	Кол-во
	на 1000 жителей

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Баксанский район
	61,1
	981
	16,1
	221
	3,6

	Зольский район
	49,0
	408
	8,3
	117
	2,4

	Лескенский район
	27,9
	193
	6,9
	43
	1,5

	Майский район
	38,5
	220
	5,7
	119
	3,1

	Прохладненский район
	45,5
	249
	5,5
	158
	3,5

	Терский район
	51,5
	453
	8,9
	136
	2,7

	Урванский район
	71,8
	724
	10,1
	192
	2,7

	Чегемский район
	69,1
	401
	5,8
	156
	2,3

	Черекский район
	27,0
	204
	7,6
	46
	1,7

	Эльбрусский район
	36,2
	232
	6,4
	93
	2,6

	ГО Нальчик
	265,7
	2178
	8,2
	715
	2,7

	ГО Баксан
	57,2
	310
	5,4
	92
	1,6

	ГО Прохладный
	59,5
	507
	8,5
	265
	4,4

	КБР
	859,7
	7060
	8,2
	2353
	2,7


[bookmark: _Toc427655445][bookmark: _Toc255037368]3.3. Половозрастная структура населения
В сельском поселении Верхний Курп сложилась нетипичная для Терского района, КБР и Российской Федерации ситуация, когда численность мужского населения превосходит численность женского населения. Так, по данным администрации к 2010году доля мужского населения в сельском поселении Верхний Курп составляла52,8% от всего населения поселения, в 2015 г.48,9%. Одной из характеристик демографической ситуации является половозрастная характеристика муниципального образования. В таблице 3.7 приведены данные численности  сельского поселения Верхний Курп  по полу и возрасту.
Таблица 3.7
Половозрастная структура  сельского поселения Верхний Курп 
	№ п/п
	Наименование показателей
	Годы

	
	
	2010
	2015

	1
	2
	3
	4

	1
	Численность постоянного населения, всего:
	1611
	1502

	
	в том числе:
	
	

	
	женщин
	761
	767

	
	мужчин
	850
	735

	2
	По возрастным группам
	
	

	
	до 1 года
	16
	22

	
	1-6
	80
	123

	
	7-16
	154
	143

	
	17-18
	28
	32

	
	19-29
	76
	69

	
	30-39
	230
	201

	
	40-49
	244
	234

	
	50-59 - мужчины
	270
	149

	
	50-54- женщины
	138
	134

	
	мужчины - 60 лет и старше 
	161
	149

	
	женщины - 55 лет и старше
	160
	189

	
	мужчины 80 лет и старше
	25
	30

	
	женщины 80 лет и старше
	25
	27


[bookmark: _Toc255037369][bookmark: _Toc427655446][bookmark: _Toc225329255]3.4. Миграция населения
В больших городах заметную роль в динамике численности населения, его половой и возрастной структуре, обеспеченности трудовыми ресурсами и других составляющих демографической ситуации играют миграции населения. В сельском поселении Верхний Курп значение показателей миграции невелико. Ежегодное число выбывших, чаще всего доминирует над числом прибывших в поселение внешних мигрантов (таблица 3.8).
Помимо официально учитываемой миграции, в республике существуют большая маятниковая и сезонная трудовая миграция. Более 50 жителей сельского поселения Верхний Курп  занято в секторах экономики Нальчика, Терека, Москвы, Сочи, Санкт-Петербурга и других регионов Северного Кавказа.
Таблица 3.8
Миграция населения
	Показатели
	Единица
измерения
	Годы

	
	
	2010
	2015

	1
	2
	3
	4

	Прибыло
	чел.
	9
	6

	Убыло
	чел.
	44
	10

	Миграционный прирост
	чел.
	-35
	-4

	
	чел./1000 жителей
	-21,7
	-2,7


Для миграционных процессов сельского поселения Верхний Курп в последние годы характерны следующие основные особенности:
· уменьшение интенсивности миграций;
· хаотичная тенденция миграций;
· доминирующее местоположение миграции в пределах России;
· незначительный удельный вес международных миграций.
[bookmark: _Toc255037370][bookmark: _Toc427655447]3.5. Трудовые ресурсы
Распределение населения сельского поселения Верхний Курп  по основным возрастным группам приведено в таблице 3.8, а графически – отображено на рисунке 3.4.Одним из положительных моментов демографической ситуации является сохраняющийся высокий удельный вес трудоспособного населения в сельском поселении Верхний Курп (62,2%).
Таблица 3.8
Распределение населения по основным возрастным группам
	Основные возрастные группы
	Оба пола
	Мужчины
	Женщины

	
	человек
	%
	человек
	%
	человек
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Моложе трудоспособного возраста
	308
	20
	
	
	
	

	Трудоспособного возраста
	841
	54,6
	
	
	
	

	Старше трудоспособного возраста
	391
	25,4
	
	
	
	

	Всего
	1540
	100,0
	
	
	
	



В настоящее время на долю данной возрастной категории (старше трудоспособного возраста) приходится 25,4%, что намного превосходит критерий ООН, в соответствии с которым к старым относятся этносы, доля лиц старше 65 лет, в котором составляет 7%. При этом в отличии от экономически развитых стран, специфика России, как и ее регионов, включая КБР в целом, и Терский район в частности, проявляется в том, что старение населения здесь вызывается не ростом продолжительности жизни, а наоборот происходит на фоне ее сокращения в последние полтора десятка лет.
Изменение возрастной структуры населения в сильной степени влияет на показатель демографической нагрузки – соотношение численности населения трудоспособного и нетрудоспособного возраста. В сельском поселении Верхний Курп показатель демографической нагрузки равен 831, что немного выше показателя республиканского значения (828).
Показатель демографической нагрузки рассчитывается как отношение суммы числа детей и лиц пенсионного возраста к численности населения трудоспособного возраста.
К = n1/n2,
где:
n1 – количество граждан на исследуемой территории, не относящихся к трудоспособному населению, то есть пенсионеров и детей.
n2 – количество граждан на исследуемой территории, относящихся к трудоспособному населению.


Рис. 3.3. Возрастная структура сельского поселения Верхний Курп 
В возрастной структуре населения сельского поселения Верхний Курп удельный вес лиц в трудоспособном возрасте составляет 54,6%. Наличие в демографической нагрузке групп населения моложе трудоспособного возраста (20%) является важной предпосылкой хорошей обеспеченности трудовыми ресурсами региона и на расчетную перспективу. 
Сельское поселение Верхний Курп количественно обеспечено трудовыми ресурсами. В таблице 3.9. приведены данные по трудовым ресурсам и маятниковой миграции трудящихся.
Таблица 3.9
Трудовые ресурсы и маятниковая миграция трудящихся на 01.01. 2016 г.
	№ п/п
	Наименование показателей
	Значение показателей, чел.

	1
	2
	3

	1.
	Численность сельского поселения, всего
	1540

	
	в том числе:
	

	1.1
	в трудоспособном возрасте, всего
	841

	
	из них:
	

	
	- занятые в экономике сельского поселения
	59

	
	- неработающие инвалиды и неработающие пенсионеры
	68

	
	- лица, занятые в домашнем хозяйстве
	175

	
	- обучающиеся с отрывом от производства
	36

	1.2
	население, нуждающееся в трудоустройстве, всего
	32

	
	из них:
	

	
	- имеющие статус «Безработные»
	32

	
	- прочие
	

	1.3
	работающие пенсионеры
	9

	1.4
	выезжают на работу из сельского поселения, всего
	112

	
	из них:
	

	
	- в другие населенные пункты
	

	
	- за пределы района
	

	2.
	Общая численность, занятых в экономике
	741


Удельный вес населения в трудоспособном возрасте на начало 2010 года составлял 61,9% от всего населения поселения, что не превосходит средний показатель по КБР(62,8%). Сельское поселение Верхний Курп, выделяющееся молодостью возрастной структуры населения и повышенной рождаемостью, располагает весьма благоприятными предпосылками для дальнейшего воспроизводства населения в трудоспособном возрасте и, как следствие, для роста трудовых ресурсов.
По данным администрации в 2016 году численность населения в трудоспособном возрасте в сельском поселении Верхний Курп составляла 841 человек. Однако не все население в рабочем возрасте может трудиться. Часть его в возрасте от 16 до 55-60 лет по инвалидности, старости с льготным пенсионным обеспечением и другим условиям не способна к труду. Резервом дополнительных трудовых ресурсов является часть инвалидов, подростков и пенсионеров, которые могут быть заняты в общественной трудовой деятельности. Распределение занятых по отраслям приведено в таблице 3.10.
Таблица 3.10
Распределение занятых по отраслям хозяйства
	Распределение занятых по отраслям
	Всего
	%

	1
	2
	3

	Производство
	
	

	в т.ч. промышленность
	-
	-

	с/х организации
	-
	-

	Инфраструктура
	
	

	в т.ч. строительство
	-
	-

	транспорт
	-
	-

	инженерная инфраструктура, производство тепла и электроэнергии 
	-
	-

	Бюджетная сфера
	66
	94,2

	в т.ч. муниципальное административное управление
	-
	

	образование, здравоохранение, культура и спорт, социальное обеспечение
	-
	

	прочие муниципальные бюджетные структуры
	-
	

	Коммерческая сфера (торговля)
	4
	5,7

	Прочие
	-
	-

	Всего занято
	70
	100,0


В сельском поселении Верхний Курп в 2015/2016 учебном году на 1000 человек населения насчитывалось 24 студента (36 человек). Трудоустройство квалифицированных специалистов вызовет определенную социальную напряженность.
В сельском поселении Верхний Курп использование трудовых ресурсов не отличается кардинально от общей ситуации в КБР (таблица 3.11).
Таблица 3.11
Основные показатели использования трудовых ресурсов
	Показатели
	На 01.01.2015 г.

	1
	2

	Экономически активное население, чел.
	741

	Среднегодовая численность, занятых в экономике
	787

	Численность безработных, всего
	41

	в том числе зарегистрированных
	31

	Уровень безработицы по методологии МОТ, %
	5,5

	Уровень зарегистрированной безработицы, %
	4,2


Анализируя таблицу 3.11, можно сделать следующие выводы:
· по уровню экономической активности населения (49,3% в 2015г.) сельское поселение Верхний Курп не превышает среднереспубликанского значения - 62.8%, при этом в среднем по СКФО этот показатель составляет 61,1%, а по Российской Федерации – 61,6%;
· среднегодовая численность сельчан, занятых в экономике поселения, составляет от числа экономически активного населения – 50,7%, для сравнения в стране она составляет – 90,5%;
· уровень безработицы в поселении составил по методологии МОТ 5,5%, в, уровень зарегистрированной безработицы в поселении составил в 4,2%, в КБР – 8.86%, по стране 5.46%.


[bookmark: _Toc427655448]4. Социально-экономическое положение
[bookmark: _Toc255037372][bookmark: _Toc427655449]4.1. Уровень и качество жизни
Уровень жизни является одной из важнейших социальных категорий. Под уровнем жизни понимаются обеспеченность населения необходимыми материальными благами и услугами, достигнутый уровень их потребления и степень удовлетворения разумных (рациональных) потребностей. Так понимается и благосостояние. Денежная же оценка благ и услуг, фактически потребляемых в среднем домохозяйстве в течение известного промежутка времени и соответствующих определенному уровню удовлетворения потребностей, представляет собой стоимость жизни. В широком смысле понятие «уровень жизни населения» включает еще условия жизни, труда и занятости, быта и досуга, его здоровье, образование, природную среду обитания и т. д. В таком случае чаще употребляется термин «качество жизни».
Вопросы организации оплаты и материального стимулирования труда тесно связаны с понятием «уровень жизни населения». Заработная плата является основным источником доходов подавляющего большинства населения, а величина реальной заработной платы во многом определяет материальное положение людей. 
Уровень жизни населения определяется, с одной стороны, составом и величиной потребностей в различных жизненных благах (продукты питания, одежда, жилище, транспорт, различные коммунальные и бытовые услуги, образование, медицинское обслуживание, культурно-просветительные мероприятия и т.д.).С другой – возможностью их удовлетворения, исходя из предложений на рынке товаров и услуг и реальных доходов людей, их заработной платы. В свою очередь и размер реальной заработной платы, и уровень жизни населения определяются степенью эффективности производства на основе использования достижений научно-технического прогресса, масштабом развития и качеством сферы услуг, образовательным и культурным уровнем населения.
Главной составляющей денежных доходов выступает заработная плата, по уровню которой сельское поселение Верхний Курп (12600 руб. в 2015 году) в 1,4 раза уступает показателю в среднем по КБР (20238 руб.). В таблице 4.1 приведена динамика средней заработной платы за последние 4года.
Таблица 4.1
Динамика средней заработной платы
	Показатели
	Годы

	
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5

	СП Верхний Курп 
	8800
	10800
	11900
	12600

	КБР
	14701,9
	17672
	19178
	20238

	Прожиточный минимум
	5138,0
	6501,7
	7357
	7357


Рассматривая динамику средней заработной платы видно, что темпы роста заработной платы сельского поселения Верхний Курп превосходят прожиточный минимум, и заметно уступают соответствующим показателям КБР в целом (рисунок4.1).
Уровень заработной платы в настоящее время во всех сферах хозяйственной деятельности муниципального образования, как и Республики в целом, превышает прожиточный минимум практически в 2раза. 
Темпы роста денежных доходов в 2000-е годы в КБР несколько ниже, чем по стране в целом, однако более замедленный рост зарплаты не позволит в ближайшие годы ликвидировать отставание в среднемесячной зарплате.
В составе денежных доходов населения КБР приходилось на заработную плату в 2015 году (последние данные Кабардино– Балкариястат) 21,8%, социальные выплаты – 19,8%, и доходы от предпринимательской деятельности – 20,4%.


Рис. 4.1. Динамика средней заработной платы

Уровень жизни населения в значительной степени определяется структурой потребительских расходов населения. Как для КБР в целом, так и для сельского поселения Верхний Курп в частности характерен очень высокий удельный вес расходов домашних хозяйств на покупку товаров 54,5% в 2015 г. Оплата услуг составляет 14,6%, оплата обязательных платежей и взносов 7,5%.
Из важных показателей уровня и качества жизни населения  сельского поселения Верхний Курп является обеспеченность жилищной площадью. По данным администрации на конец 2015 года в селе Верхний Курп, числилось 360 домохозяйств. Общая площадь жилых помещений составила36,2 тыс. м2. Все дома индивидуальные. В среднем на одного жителя приходится 23,5м2, что намного больше, чем в среднем по КБР (18,7 м2).
Строительство нового жилья в сельском поселении Верхний Курп в последние годы не ведется.
В целом же, по большинству показателей уровня и качества жизни населения за 2000-е годы ситуация в сельском поселении Верхний Курп заметно улучшилась по отношению к пороговым значениям, принятым в Российской Федерации. Это относится к снижению уровня детской смертности, отношению зарплаты к прожиточному минимуму, обеспеченности жильем, условному коэффициенту депопуляции и др. 
По большинству из индикаторов уровня и качества жизни населения сельское поселение Верхний Курп уступает принятым в КБР пороговым значениям. (Таблица 4.2).
Из приведенных в таблице показателей сельское поселение Верхний Курп по условному коэффициенту депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся) и обеспеченности жильём превосходит пороговые значения, а по остальным показателям уступает республиканским пороговым значениям.
Таблица 4.2
Показатели уровня и качества жизни населения
	Показатели
	Единица измерения
	Пороговые значения
	Фактический уровень

	1
	2
	3
	4

	Средняя зарплата
	руб.
	20238
	12600

	Отношение средней заработной платы к прожиточному минимуму
	коэффициент
	2,61
	1,7

	Естественный прирост на 1000 человек населения
	%
	6,6
	8,6

	Обеспеченность жильём
	м2/чел
	18,7
	23,5

	Уровень безработицы
	%
	2,0
	3,8

	Условный коэффициент депопуляции (отношение числа умерших к числу родившихся)
	коэффициент
	0,58
	0,3


[bookmark: _Toc427655450]4.2. Социальная сфера
В данной главе рассматриваются вопросы технического состояния объектов капитального строительства, отведенных под размещение учреждений здравоохранения, образования, культуры и спорта. Критерием оценки технического состояния здания в целом и его конструктивных элементов и инженерного оборудования является физический износ.
В процессе многолетней эксплуатации конструктивные элементы и инженерное оборудование под воздействием физико-механических и химических факторов постоянно изнашиваются; снижаются их механические, эксплуатационные качества, появляются различные неисправности. Все это приводит к потере их первоначальной стоимости.
Физический износ - это частичная или полная потеря элементами здания своих первоначальных технических и эксплуатационных качеств. Многие факторы влияют на время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, при котором дальнейшая эксплуатации здания практически невозможна. Предельный физический износ здания согласно «Положению о порядке решения вопросов о сносе жилых домов при реконструкции и застройке городов», составляет 70 %. Такие здания подлежат сносу по ветхости. Основными факторами, влияющими на время достижения зданием предельно-допустимого физического износа, являются: качество применяемых строительных материалов; периодичность и качество проводимых ремонтных работ; качество технической эксплуатации; качество конструктивных решений при капитальном ремонте; период не использования здания; плотность заселения. В таблице 4.3 приведены характеристики объектов капитального строительства и определен срок службы. Эти данные необходимы для перспективного планирования объектов социальной сферы.
Кроме физического износа объектов капитального строительства необходим учет морального износа зданий в основном жилищного фонда.
Обесценение жилищного фонда происходит также за счет морального старения. Установлены две формы морального износа средств труда. Первая заключается в уменьшении затрат труда и удешевлении производства по мере развития научно-технического прогресса.
Генеральный план «Сельское поселение Верхний Курп» Терского района КБР
Том I. Анализ состояния территории, проблем и направлений комплексного развития.



ИП Башоров В.А., 2017 г.		2
Таблица 4.3
Характеристики объектов капитального строительства и определение срока службы
	Группа зданий
	Тип зданий
	Фундаменты
	Стены
	Перекрытия
	Срок службы, лет

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Особо капитальные
	Каменные и бетонные
	Кирпичные, крупноблочные и крупнопанельные
	Железобетонные
	150

	II
	Обыкновенные
	Каменные и бетонные
	Кирпичные и крупноблочные
	Железобетонные или смешанные
	120

	III
	Каменные, облегченные
	Каменные и бетонные
	Облегченные из кирпича, шлакоблоков и ракушечника
	Деревянные или железобетонные
	120

	IV
	Деревянные, смешанные, сырцовые
	Ленточные бутовые
	Деревянные, смешанные
	Деревянные
	50

	V
	Сборно-щитовые, каркасные глинобитные, саманные и фахверковые
	На деревянных «ступенях» или на бутовых столбах
	Каркасные глинобитные
	Деревянные
	30

	VI
	Каркасно-камышитовые
	На деревянных «ступенях» или на бутовых столбах
	Каркасные глинобитные
	Деревянные
	15




Вторая форма морального износа состоит в том, что по мере развития науки и техники создаются новые конструкции машин и оборудования, обеспечивающих более высокую производительность труда.
Моральный износ старого жилищного фонда - это обесценивание жилого дома в результате уменьшения затрат общественно необходимого труда на возведение в современных условиях жилого дома, сходного по объемно-планировочным решениям и внутреннему благоустройству с ранее возведенными домами в результате роста производительности труда и несоответствия объемно-планировочного и инженерно-конструкторских решений, не обеспечивающих современного уровня комфорта проживания по сравнению с новым строительством. Под этим подразумеваются следующие недостатки: отсутствие горячего водоснабжения, мусоропровода, телефонной связи и лифтов (при отметке входа в квартиру верхнего этажа над уровнем тротуара или отмостки 14 м и более); деревянные перекрытия и перегородки; отсутствие ванных комнат; планировка квартир регулярная, но неудобная для посемейного заселения; средняя площадь квартир по дому более 45 м2; планировка нерегулярная, хаотичная, многокомнатные квартиры, местами несовпадение санузлов по этажам.
[bookmark: _Toc427655451]4.2.1. Учреждения образования
Учреждения образования сельского поселения Верхний Курп  представлены основными его структурными элементами: детским дошкольным учреждениям, общеобразовательной школой и учреждениями дополнительного образования:
1. Дошкольное отделение Муниципальное образовательное учреждение средней образовательной школы сельского поселения Верхний Курп(ДО МКОУ СОШ) детский сад;
2. Муниципальное общеобразовательное учреждение–средняя общеобразовательная школа сельского поселения Верхний Курп  (МКОУ СОШ).
Образовательное учреждение МКОУ СОШ с.п. Верхний Курп находится в 3-х этажном кирпичном отдельно стоящем здании 1981 года постройки.
Образовательное учреждение ДО МКОУ СОШ с.п. Верхний Курп находится в одноэтажном кирпичном отдельно стоящем здании 2014 года постройки.
В поселении нет проблем с предоставлением мест в школьном и дошкольном  учреждениях. 
В таблице 4.4 приведены сведения об учреждениях образования.
Таблица 4.4
Сведения об учреждениях образования
	№ п/п
	Наименование
	Кол-во мест проект/факт
	Кол-во работающих
	Этажность, материал стен
	Год пост-ройки

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	МКОУ СОШ

	150
	37
	3-х этажное, кирпичное, отдельно стоящее
	1981

	2
	ДО МКОУ СОШ
	100
	24
	1-но этажное, кирпичное, отдельно стоящее
	2014


Износ здания составляет МКОУ СОШ18,33%. Здание ДО МКОУ СОШ с.п. Верхний Курп новое.
[bookmark: _Toc255037374]При существующей загруженности учреждений образования и степени их износа в сельском поселении Верхний Курп планировать и строить новые учреждения образования нет необходимости.
[bookmark: _Toc427655452]4.2.2. Учреждения здравоохранения
Учреждения здравоохранения сельского поселения Верхний Курп представлены:
1) Государственным бюджетным учреждением здравоохранения сельского поселения Верхний Курп (ГБУЗ ТРБ) «Амбулатория».
Сведения об учреждениях здравоохранения приведены в таблице 4.5.
Амбулатория находится в отдельно стоящем здании, площадью 80 кв.м.
Для повышения уровня и качества здравоохранения необходимы мероприятия по модернизации материально-технической базы, а так же по пропаганде здорового образа жизни.
Износ здания здравоохранения в сельском поселении Верхний Курп составляет – 39,2%.
Таблица 4.5
Сведения об учреждениях здравоохранения
	№ п/п
	Наименование
	Показатели
(посещений в смену)
	Кол-во работающих
	Этажность, материал стен,
встроенное или отдельно стоящее
	Год пост-ройки

	
	
	
	врачи
	средний медперсон.
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ГБУЗТРБ Амбулатория с.п.Верхний Курп 
	20
	1
	4
	1 эт., блочн.
	1969


[bookmark: _Toc255037375][bookmark: _Toc427655453]4.2.3. Учреждения культуры и искусства
При всей важности всех «социальных» отраслей и направлений приоритетным социальным фактором, определяющим социально-экономическую перспективу поселения, является культура, несущая в себе самый мощный заряд созидающей или разрушающей социальной энергии. 
Сведения об учреждениях культуры приведены в таблице 4.6.
Таблица 4.6
Сведения об учреждениях культуры
	№ п/п
	Наименование
	Показатели, мест в зале,
кол-во томов
	Кол-во работающих
	Этажность, материал стен
	Год пост-ройки

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	СДК с.п.Верхний Курп 
	200
	3
	2-эт., пепло-блок, отд. стоящее
	1957

	2
	Библиотека
	22000 кн.
	2
	встроенное
	1957


Однако статистические показатели развития культуры не дают всестороннего представления о её состоянии и особенностях в КБР и сельском поселении Верхний Курп, в частности. Отдельные элементы культуры находят свое проявление в повседневной жизни народа, в котором глубоко заложены основы высокой нравственности, благородства, строгого следования традициям, уважительного отношения к родителям и старшим, широко развитого чувства собственного достоинства и т.д. Все это играет важную роль в обеспечении преемственности поколений, в воспроизводстве культурных и духовных ценностей народа, в гармоничном развитии общества и личности.В то же время, изменения образа жизни населения, широкое распространение и использование новых информационных средств, другие факторы привели к заметному сокращению посещений объектов культуры. При этом необходимо заметить, что число учреждений культуры за последние годы не менялось.
На период составления проекта Генерального плана здание Дома культуры находится в хорошем состоянии.
[bookmark: _Toc255037376][bookmark: _Toc427655454]4.2.4. Учреждения спорта и физической культуры
На территории  сельского поселения Верхний Курп в селе Верхний Курп размещается: 
· спортивный зал (школьный) – 1;
· стадион по мини-футболу с искуственным покрытием-1;
· стадион МКОУ СОШ -1.
Характеристика спортивных сооружений приведена в таблице 4.7.
Таблица 4.7
Характеристика спортивных сооружений с.п. Верхний Курп
	№ п/п
	Наименование
	Этаж
ность, материал стен
	Встроенное или отдельно стоящее
	Площадь земельного участка
	Кол-во работаю
щих
	Год строи-тельства

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.
	Стадион по мини-футболу с искуственным покрытием
	Огорож. сеткой
	отдельно стоящее
	1500
	-
	2014

	2.
	Стадион МКОУ СОШ
	Огорож. сеткой
	отдельно стоящее
	3000
	3
	1981

	3.
	Спортивный зал (школьный)
	блочный
	отдельно стоящее
	250
	4
	1981



Техническое состояние имеющейся спортивной базы в муниципальном образовании удовлетворительное. 
Изучив характеристики и местоположения объектов социального назначения, разработчики проекта пришли к выводу, что неравномерное размещение учреждений обслуживания по территории  сельского поселения Верхний Курп, создаёт не совсем комфортные условия проживания жителей.
[bookmark: _Toc427655455]
5. Экономический потенциал
Экономико-географическое положение сельского поселения Верхний Курп  имело на разных этапах его истории неодинаковое значение, оно менялось в положительную или отрицательную сторону в ходе заселения территории и освоения природных богатств.
Основу экономического потенциала сельского поселения составляет сельское хозяйство.
В условиях рыночной экономики значительную роль играют малые предприятия, являясь одним из факторов экономической стабилизации сельского поселения, обеспечивая налоговые поступления в бюджет сельского поселения.
Существенно влияя на формирование потребительского рынка, малое предпринимательство способствует решению проблемы занятости населения.
[bookmark: _Toc255037380][bookmark: _Toc427655456]5.1. Сельское хозяйство
На территории сельского поселения Верхний Курп нет сельскохозяйственного производства и фермерских хозяйств. Землю возделывают арендаторы.
В сельском поселении зарегистрированы 128 индивидуальных предпринимателей.
Природные условия благоприятны для возделывания многих земледельческих культур, что предопределило структуру растениеводства. Структура посевных площадей, а значит и роль отдельных отраслей растениеводства за последнее неполное десятилетие претерпели существенные изменения. Доминировавшие в посевах поселения зерновые были потеснены техническими, овощными и кормовыми культурами. 
Произошедшие изменения в посевном клине объясняются рядом причин: изменениями экономической политики на отдельных этапах развития, чередованием благоприятных и неблагоприятных для развития сельского хозяйства лет, рыночной конъюнктурой и другие.
[bookmark: _Toc427655457]5.2. Непроизводственная сфера
Непроизводственная сфера сельского поселения Верхний Курп  представлена широким спектром видов услуг, в числе которых выделяются транспортный и коммуникационный комплексы, розничная торговля, жилищно-коммунальные услуги, банковская деятельность и другие.
Комплекс информационных коммуникаций сельского поселения Верхний Курп представлен практически всеми основными видами связи: почтовой, телеграфной, факсимильной, телефонной, сети интернет и др. В настоящее время в сельском поселении Верхний Курп работает почтовое отделение, оказывающее услуги населению в области связи. Телефонная емкость ГТС на отчетный период основных квартирных номеров -100; ведомственных номеров – 6; телефонов – автоматов -1. Протяженность линейных сооружений телефонной сети 6 км. Техническое состояние удовлетворительное.
Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет -2 шт.
Важное место в непроизводственной сфере муниципального образования занимают розничная торговля. Сведения об объектах торговли представлены в таблице 5.1.
Структура оборота розничной торговли характеризуется преобладанием продовольственных товаров над непродовольственными. По форме собственности все объекты частные. 
Интегральным показателем состояния непроизводственной сферы поселения являются платные услуги населению. Основными платными услугами являются коммунальные услуги, транспортные услуги и далее услуги связи.
В настоящее время в сельском поселении Верхний Курп не имеется объектов по оказанию бытовых услуг. Бытовые услуги производятся в городах Терек и Нальчик.
Имеющейся торговой площади в соответствии с Постановлением Правительства КБР от 24 февраля 2011 г. № 46-ПП "О нормативах минимальной обеспеченности населения Кабардино-Балкарской Республики, городских округов и муниципальных районов республики площадью торговых объектов" достаточно. При требуемой торговой площади160 кв.м. общая площадь объектов торговли в сельском поселении равна 187кв.м.
Таблица 5.2
Сведения об объектах торговли
	№ п/п
	Наименование
	Место
нахождение
	Кол-во работн.,
чел.
	Торговая площадь, м2
	Хар-ка
здания
	Ассортимент

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Магазин «Перекресток»
	ул. Ашхотова, 53
	1
	32,0
	Отдельно стоящее здание
	Смешанный магазин повседневного спроса

	2
	Магазин 
	ул. Ашхотова, 55 а
	1
	105,0
	Отдельно стоящее здание
	Смешанный магазин повседневного спроса

	3
	Магазин «Мадина»
	ул. Ашхотова, 55 б
	1
	35,0
	Отдельно стоящее здание
	Смешанный магазин повседневного спроса

	4
	Магазин «У Эльзы»
	ул. Ашхотова, 55 в
	1
	15,0
	Отдельно стоящее здание
	Смешанный магазин повседневного спроса



[bookmark: _Toc427655458]

6. Архитектурно-планировочная организация территории
[bookmark: _Toc427655459]6.1. Границы муниципального образования
Границы муниципального образования «Сельское поселение Верхний Курп » установлены и нанесены в соответствии с Законом КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике»в соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
[bookmark: _Toc427655460]I. По смежеству с сельским поселением Нижний Курп
От межевого знака 53/50, расположенного в 750 м юго-восточнее тригономического пункта Арик-Папца, являющегося стыком границ сельских поселений Нижний Курп, Верхний Курп и Республики Северная Осетия-Алания, граница идет в северо-западном направлении по координированным точкам по суходолу, проходя в 30 м южнее тригономического пункта Арик-Папца, протяженностью 3582 м до межевого знака 2/58, расположенного на границе пашни в 50 м западнее точки с высотной отметкой 316.5.(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ).
Этот знак является стыком границ сельских поселений Нижний Курп,Верхний Курп, Инаркой(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ).
II. По смежеству с сельским поселением Инаркой
От межевого знака 72/40, расположенного у края лесополосы на пересечении полевых дорог, являющегося стыком границ сельских поселений Инаркой, Верхний Акбаш, Верхний Курп, граница 3528 м идет на восток по полевой дороге до границы между селами Инаркой и Верхний Курп, далее по улице, разделяющей эти села, 620 м идет до ручья Сухой Курп, здесь поворачивает на северо-запад по ручью и 430 м идет по прямой, затем поворачивает на север и 1514 м по суходолу идет до знака 5, расположенного в 20 м южнее дороги, идущей к НГДУ - Малгобекнефть.(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)
От межевого знака 5 граница в северо-восточном направлении и 1025 м идет до межевого знака 4, расположенного на точке с высотной отметкой 412.2, затем опять же в северо-восточном направлении мимо точек с отметками 343.7, 405.2, 167.1 идет до межевого знака 2/58, расположенного на границе пашни в 50 м западнее точки с отметкой 316.5.
Этот знак является стыком границ сельских поселений Инаркой, Нижний Курп, Верхний Курп.(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ)
III. По смежеству с сельским поселением ВерхнийАкбаш
От межевого знака 72/40, расположенного у края лесополосы на пересечении полевых дорог, являющегося стыком границ сельских поселений Верхний Курп, Инаркой, Верхний Акбаш, граница 3213 м идет на юг сначала по полевой дороге, затем по западной стороне автомобильной дороги Плановское - Верхний Курп, пересекая ее на повороте до межевого знака 82, расположенного у южной стороны сбросного канала и в 130 м юго-западнее точки с высотной отметкой 331.7.(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ).
Этот знак является стыком границ сельских поселений Верхний Курп, Верхний Акбаш и Республики Северная Осетия-Алания.(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ).
IV. По первому смежеству с Республикой Северная Осетия-Алания
От межевого знака 13, расположенного у края обрыва балки Кудаева в 20 м севернее полевой дороги, являющегося стыком границ сельского поселения Верхний Курп, сопредельной территории, переданной в ведение администрации сельского поселения Верхний Акбаш (у реки Замакул), и Республики Северная Осетия-Алания, граница идет на северо-запад по середине балки Кудаева до артезианского колодца протяженностью по прямой 3600 м. Здесь граница поворачивает на юго-запад и идет вдоль канала протяженностью 390 м до межевого знака 82, расположенного у южной стороны сбросного канала и в 130 м юго-западнее точки с отметкой 331.7.(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ).
Этот знак является стыком границ сельских поселений Верхний Курп, Верхний Акбаш и Республики Северная Осетия-Алания.(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ).
V. По смежеству с землями сопредельной территории, переданной в ведение администрации сельского поселения Верхний Акбаш (у реки Замакул)
(в редакции Закона Кабардино-Балкарской Республики от 01.07.2010 года N 45-РЗ, НГР:RU07000201000157)
От межевого знака 13, расположенного у края обрыва балки Кудаева в 20 м севернее полевой дороги, являющегося стыком границ сельского поселения Верхний Курп, сопредельной территории, переданной в ведение администрации сельского поселения Верхний Акбаш (у реки Замакул), и Республики Северная Осетия-Алания, граница идет сначала по полевой дороге, затем по суходолу по координированным точкам через точку с высотной отметкой 475.1 в восточном направлении протяженностью 3495 м до межевого знака 88, расположенного в 50 м южнее юго-восточного угла тутовника и 150 м северо-восточнее точки с отметкой 562.0.(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ, в редакции Закона Кабардино-Балкарской Республики от 01.07.2010 года N 45-РЗ, НГР:RU07000201000157).
Этот знак является стыком границ сельского поселения Верхний Курп, сопредельной территории, переданной в ведение администрации сельского поселения Верхний Акбаш (у реки Замакул) и сопредельной территории лесного фонда.(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ, в редакции Закона Кабардино-Балкарской Республики от 01.07.2010 года N 45-РЗ, НГР:RU07000201000157).
VI. По смежеству с землями сопредельной территории лесного фонда
(в редакции Закона Кабардино-Балкарской Республики от 01.07.2010 года N 45-РЗ, НГР:RU07000201000157)
От межевого знака 88, расположенного в 50 м южнее юго-восточного угла тутовника и в 150 м северо-восточнее точки с отметкой 562.0, являющегося стыком границ сельского поселения Верхний Курп, сопредельной территории, переданной в ведение администрации сельского поселения Верхний Акбаш (у реки Замакул), и сопредельной территории лесного фонда, граница идет ломаными линиями по координированным точкам по окраине лесного массива земель лесного фонда в направлении на север, северо-восток, юго-восток до точки с высотной отметкой 497.0, затем идет на северо-восток до лесного массива, расположенного в пойме реки Курп, здесь поворачивает на северо-запад, далее идет на северо-восток, юго-восток, огибая лесной массив до точки Х, расположенной в 40 м северо-восточнее реки Курп и 550 м юго-восточнее точки с отметкой 379.8. Общая протяженность этой границы 10,5 км.(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ, в редакции Закона Кабардино-Балкарской Республики от 01.07.2010 года N 45-РЗ, НГР:RU07000201000157).
Эта точка является стыком границ сельского поселения Верхний Курп, сопредельной территории лесного фонда и Республики Северная Осетия-Алания.(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ, в редакции Закона Кабардино-Балкарской Республики от 01.07.2010 года N 45-РЗ, НГР:RU07000201000157)
VII. По второму смежеству с землями Республики Северная Осетия-Алания
От межевого знака 53/50, расположенного в 50 м юго-восточнее тригономического пункта Арик-Папца, являющегося стыком границ сельских поселений Нижний Курп, Верхний Курп и Республики Северная Осетия-Алания, граница идет на юго-запад по координированным точкам по суходолу протяженностью 4400 м до точки Х, расположенной в 40 м северо-восточнее реки Курп и 550 м юго-восточнее точки с отметкой 379.7.(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ).
Эта точка является стыком границ земель сельского поселения Верхний Курп, сопредельной территории лесного фонда и Республики Северная Осетия-Алания.(в ред. Закона КБР от 28.07.2006 N 54-РЗ, в редакции Закона Кабардино-Балкарской Республики от 01.07.2010 года N 45-РЗ, НГР:RU07000201000157).
В пределах этих границ и действует настоящий генеральный план. В графической части проекта границы нанесены по описанию границ приведенного в вышеуказанном законе. Сельское поселение Верхний Курп в настоящее время не имеет территориальных споров с соседними муниципальными образованиями. На рис. 6.1 показана схема границ сельского поселения.
6.2. Планировочная структура территории
Основным планировочным принципом генерального плана является создание характерного и обоснованного для муниципального образования планировочного каркаса и структуры на основе сложившейся застройки населенных пунктов поселения с учетом природных условий и существующего использования территории. 
Территория  сельского поселения Верхний Курп расположена в юго-восточной части Терского района. Условно возможно разделить территорию на две зоны:
1. Наиболее освоенная зона, где расположены основные селитебные и производственные кварталы села Верхний Курп и большая часть транспортной и инженерной инфраструктуры.
2. Степная зона, расположенная на Кабардинской равнине с расположенными на ее территории землями сельскохозяйственного использования. 
На рисунке 6.2. приведена территория сельского поселения Верхний Курп со спутника.

[image: D:\Генплан Терский район\В.Курп\9-3 Верхний Курп.jpg]
Рис. 6.1 Схема границ сельского поселения Верхний Курп
Планировочная структура наиболее освоенной территории населенных пунктов поселения состоит из:
· основных застроенных территорий населенных пунктов поселения, состоящих из жилых микрорайонов и разрозненных промышленных, коммунально-складских площадок;
· земель сельскохозяйственного использования.
[image: D:\Генплан Терский район\В.Курп\Untitled.jpg]
Рис. 6.2. Космоснимок территории сельского поселения Верхний Курп

[bookmark: _Toc427655461]6.3. Планировочное районирование
В основу планировочного районирования сельского поселения Верхний Курп положено разделение территории на расчетные градостроительные районы (далее – РГР). При определении границ расчетных градостроительных районов учитывалось существующее условное разделение населенных пунктов на микрорайоны с некоторым изменением и уточнением их границ. 
РГР – это часть селитебной территории, выделенная на основе общности сложившихся культурно-бытовых связей и наличия элементов первой ступени обслуживания и отдаленная от остальных расчетных градостроительных районов улицами городского и районного значения, природными препятствиями. Деление территории поселения на РГР необходимо для детального анализа его селитебной территории, параметров развития территорий. Применительно к РГР даются основные планировочные решения, дифференцируемые для разных частей территорий. Впоследствии применительно к РГР разрабатываются проекты планировки и межевания территории, где проектные решения генерального плана получают большую степень детализации.
На рисунке 6.3 отображены планировочные районирования села Верхний Курп. В таблице 6.1 приведены сведения по РГР.
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Рис. 6.2. Планировочное районирование территории села Верхний Курп
Таблица 6.1.
Сведения по расчетным градостроительным районам
	Номер или обозначение РГР
	Наименование РГР
	Описание местоположения РГР
	Площадь, га

	1
	2
	3
	4

	ГР-1
	Градостроительный район
	Северная окраина (школа)
	1,6

	ГР-2
	Градостроительный район
	Северная окраина (администрация)
	0,4

	ГР-3
	Градостроительный район
	Северная часть (магазин)
	0,02

	ГР-4
	Градостроительный район
	Центральная часть (магазин)
	0,01

	ГР-5
	Градостроительный район
	Центральная часть (магазин)
	0,14

	ГР-6
	Градостроительный район
	Центральная часть(магазин)
	0,07

	ГР-7
	Градостроительный район
	Восточная часть(ДК, почта)
	0,03

	ГР-8
	Градостроительный район
	Восточная окраина(детский сад)
	0,8

	ГР-9
	Градостроительный район
	Центральная часть (амбулатория)
	0,06

	
	
	Итого:
	3,13

	РГР-1
	Расчетный градостроительный район
	Застраиваемая часть (ул. Лесная)
	34,5

	РГР-2
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть 
	47,4

	РГР-3
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть 
	42,2

	РГР-4
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть 
	11,3

	РГР-5
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть 
	15,4

	РГР-6
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть 
	1,9

	РГР-7
	Расчетный градостроительный район
	Застроенная часть 
	4,3

	
	
	Итого:
	157,0

	КГР-1
	Коммунальный градостроительный район
	Северная окраина (котельная)
	0,03

	КГР-2
	Коммунальный градостроительный район
	Восточная окраина (котельная)
	0,01

	КГР-3
	Коммунальный градостроительный район
	Южная окраина (резервуары для воды)
	0,5

	КГР-4
	Коммунальный градостроительный район
	Восточная окраина (кладбище)
	8,0

	КГР-5
	Коммунальный градостроительный район
	Восточная окраина (свалка)
	20,0

	
	
	Итого:
	28,54

	ПГР-1
	Производственный градостроительный район
	Северная окраина
	2,3

	ПГР-2
	Производственный градостроительный район
	Восточная окраина 
	1,9

	ПГР-3
	Производственный градостроительный район
	Южная окраина
	2,2

	ПГР-4
	Производственный градостроительный район
	Южная окраина (ферма)
	3,6

	
	
	Итого:
	10,0

	РекГР-1
	Рекреационный градостроительный район
	Северная окраина (школьный стадион)
	0,7

	РекГР-2
	Рекреационный градостроительный район
	Восточная окраина (мини-стадион)
	0,3

	
	
	Итого:
	1,0

	
	
	Всего:
	199,67



[bookmark: _Toc427655462]6.4. Функциональное зонирование
Жилая зона
Всего жилые зоны занимают 157,0 га всей территории населенного пункта сельского поселения Верхний Курп (без улично-дорожной сети).
Зона малоэтажной застройки включает в себя преимущественно застройку индивидуальными жилыми домами и доминирует в селитебной территории. Территориально она расположена по всей территории села Верхний Курп и составляет основу для всех градостроительных районов, расположенных в его пределах. Среди малоэтажной застройки можно выделить две типологические группы:
1. Индивидуальные жилые дома постройки до 1995 г. с приусадебным участком, используемым в личном подсобном хозяйстве, в том числе для содержания мелких домашних животных, птицы и т.п. Такие домовладения характеризуются относительным разнообразием планировки самих жилых домов, наличием развитых хозяйственных построек, огородов, садов. Жилые дома, как правило, стоят с отступом от красной линии. Сами дома в подавляющем большинстве одноэтажные. Площади участков таких домовладений колеблются от 500 до 1000 кв.м.
2. Индивидуальные жилые дома, построенные за последние 15 лет. Для таких домов характерно разнообразие планировочных схем, этажность, как правило, 1-2 этажа, наличие мансард, на территории устраивается разнообразные хозяйственные постройки, имеются капитальные гаражи. Для домовладений этой группы характерны средние размеры участков – от 400 до 800 кв.м.
Невозможно выделить зону преобладания тех или иных типологических групп, поскольку индивидуальная жилая застройка в поселке крайне перемешана, что является следствием возможностей того или иного застройщика.

[bookmark: _Toc230252793][bookmark: _Toc250974096]Общественно-деловая зона
Зона, занимаемая преимущественно застройкой общественно-делового назначения. Наибольшей концентрации она достигает в восточной части. Зона общественно-деловой застройки занимает 3,13 га.
В нее включены зоны административно-управленческой застройки, торговых и коммерческих объектов, зоны объектов здравоохранения и социального обеспечения, зоны учреждений образования и культуры.
Ряд объектов общественно-деловой зоны дисперсно расположено среди жилых кварталов.
Производственная зона
Производственная зона на территории сельского поселения Верхний Курп, занимает 10,0 га и представлена 4 составляющими.
Коммунальная зона
Коммунальная зона представлена объектами коммунального назначения: резервуары для сбора воды, кладбище, свалка, расположенные в восточной части территории сельского поселения Верхний Курп. Коммунальная зона занимает 28,54 га.
Рекреационная зона
Рекреационная зона в  сельском поселении Верхний Курп  занимает 1,0 га, на его территории отсутствуют оборудованные зоны массового отдыха населения.
Зона сельскохозяйственного использования
Зона сельскохозяйственного использования составляет 4520,0 га.
Современное использование территории сельского поселения (опорный план) приведено на схеме.
[bookmark: _Toc427655463]6.5. Земельный фонд
Общая площадь сельского поселения Верхний Курп в утвержденных границах, в соответствии с Законом Кабардино-Балкарской Республики от 28.07.2006 N 54-РЗ «О статусе и границах муниципальных образований в Кабардино-Балкарской Республике», по данным администрации, составляет 24,04 км². Окончательная площадь сельского поселения может быть установлена только после проведения специальных землеустроительных работ по установлению границ сельского поселения и их выносу в натуру.
Земельный фонд сельского поселения Верхний Курп по состоянию на 01.01.2016г. составляет 5016 га. Экспликация земель представлена таблице 6.2.
Таблица 6.2
Экспликация земель
	№ п/п
	Категория земель
	Экспликация

	
	
	га
	%

	1
	2
	3
	4

	1
	Общая площадь
	5016
	100,00

	2
	Земли населенных пунктов
	80
	3,33

	3
	Земли промышленности и иного специального назначения
	-
	-

	4
	Земли сельскохозяйственного назначения,
	4520
	96,28

	
	в том числе:
	
	

	
	пашня
	4520
	96,28

	
	залежи
	-
	-

	
	пастбища
	-
	-

	
	прочие
	-
	-

	5
	Земли лесного фонда
	0
	0

	6
	Земли водного фонда
	0
	0

	7
	Земли особоохраняемых территорий и объектов
	0
	0

	8
	Земли запаса
	0
	0

	9
	Прочие
	0
	0


Анализ таблицы 6.2 показывает преобладание земель сельскохозяйственного назначения.
[bookmark: _Toc427655464]6.6. Жилищный фонд
По данным администрации в 2015 году в населенном пункте – селе Верхний Курп, числилось 360 домохозяйств. Жилищный фонд  сельского поселения Верхний Курп составляет 36,2 тыс. м2, в том числе индивидуальных домах – 36,2 тыс. м2, где в 2015 г. проживало1540 жителей. В среднем на 1 жителя приходится 23,5м2.
Ветхое жилье – это домовладения, которые построены более 80 лет назад. Аварийное жилью – жилье, находящееся, в основном, в зоне экзогенных процессов (подтопление, береговая эрозия). Ветхого и аварийного жилья в сельском поселении Верхний Курп нет.
При строительстве жилья необходимо уделять внимание комфортабельности жилья. В таблице 6.3 приведена обеспеченность жилищного фонда инженерной инфраструктурой. К сожалению, жилищный фонд в комплексе не благоустроен, так как в сельском поселении нет системы водоотведения.
Таблица 6.3
Благоустройство жилищного фонда
	Показатели
	Благоустройство жилищного фонда

	
	тыс.м2
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь жилых помещений, всего
	36,2
	100,0

	в том числе:
	
	

	водопроводом,
	25,5
	70,4

	в том числе централизованным;
	25,5
	70,4

	водоотведением (канализацией)
	-
	-

	в том числе централизованным;
	
	

	отоплением
	36,2
	100,0

	в том числе централизованным;
	36,2
	100,0

	горячим водоснабжением
	
	-

	в том числе централизованным;
	
	

	ваннами (душем);
	25,5
	70,4

	сетевым газом.
	36,2
	100,0

	Общая площадь, оборудованная одновременно водопроводом, водоотведением (канализацией), отоплением, горячим водоснабжением, газом
	-
	-


Жилищный фонд сельского поселения Верхний Курп изношен в средней степени, 28,2 % изношено свыше 70%. (Таблица 6.4).

Таблица 6.4
Распределение жилищного фонда по проценту износа
	Показатели
	Износ жилищного фонда

	
	тыс.м2
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь жилых помещений, всего:
	36,2
	100,0

	в том числе:
	
	

	от 0 до 30%
	20,2
	55,8

	от 31 до 70%
	6,0
	16,6

	свыше 70%
	10,2
	28,2



Распределение жилищного фонда по материалу стен показано в таблице 6.5.
Таблица 6.5
Распределение жилищного фонда по материалу стен
	Показатели
	Материалы стен

	
	тыс.м2
	%

	1
	2
	3

	Общая площадь жилых помещений, всего
	36,2
	100,00

	в том числе:
	
	

	кирпичные
	10,6
	29,3

	смешанные
	-
	-

	прочие
	25,6
	70,1



[bookmark: _Toc226007419][bookmark: _Toc427655465]6.7. Земельные участки и объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения
Земельные участки и объекты капитального строительства регионального значения на территории  сельского поселения Верхний Курп  представлены в соответствии с информацией Администрации сельского поселения Верхний Курп  в таблице 6.7.
Таблица 6.7
Земельные участки и объекты капитального строительства,
являющиеся республиканской собственностью
	№ п/п
	Наименование
	Местоположение
	Площадь, м2

	1
	2
	3
	4

	1
	Земельный участок под размещение участка региональной автомобильной дороги Подъезд от а/д  Дейское -Н.Курп-граница с РСО "Алания" к сел. В.Курп и Н.Курп.
	Сельское поселение Верхний Курп
	303000,0

	2
	Земельный участок под размещение участка региональной автомобильной дороги В.Курп - Курпские высоты
	Сельское поселение Верхний Курп
	49000,0

	3
	Земельный участок под размещение участка региональной автомобильной дороги Плановское - В.Курп
	Сельское поселение Верхний Курп
	170000,0

	4
	Земельный участок под размещение участка региональной автомобильной дороги подъезд от а/д В.Курп-Н.Курпк внутрисельскойулице
	Сельское поселение Верхний Курп
	27200,0

	5
	Земельный участок под размещение участка региональной автомобильной дороги подъезд от а/д Плановское-В.Курп к ферме и полевому стану
	Сельское поселение Верхний Курп
	16000,0

	6
	Земельный участок под размещение участка региональной автомобильной дороги подъезд к кладбищу в с. В. Курп
	Сельское поселение Верхний Курп
	10400,0


Земельные участки и объекты капитального строительства, находящиеся в республиканской собственности переданы в органы местного самоуправления в целях исполнения ими своих полномочий. В ниже приведенной таблице 6.8 приведен перечень недвижимого имущества, являющегося собственностью МО «Сельское поселение Верхний Курп ».
Таблица 6.8
Земельные участки и объекты капитального строительства,
являющиеся муниципальной собственностью
	№ п/п
	Наименование
	Местоположение
	Кол-во, м2/м

	1
	2
	3
	4

	1
	Здание администрации
	с. Верхний Курп,
ул. Ашхотова, 131
	220,0 

	2
	Здание амбулатории
	с. Верхний Курп,
пер. Ашхотова, 47
	135,0

	3
	Здание сельского дома культуры
	с. Верхний Курп,
ул. Ашхотова, 54
	225,0

	4
	Здание МКОУ СОШ 
	с. Верхний Курп,
ул. Ашхотова, 133
	4250,7

	5
	Здание МКОУ СОШ ДО
	с. Верхний Курп ,
ул. Ашхотова, 52
	1331,0

	6
	Стадион по мини-футболу с искусственным покрытием
	с. Верхний Курп ,
ул. Ашхотова, 54 а
	1500,0

	7
	ул. Ашхотова
	с. Верхний Курп 
	2250,0

	8
	ул. Советская
	с. Верхний Курп 
	2000,0

	9
	ул. Умарова
	с. Верхний Курп 
	2000,0

	10
	ул. Безымяная
	с. Верхний Курп 
	1000,0

	11
	Пер. Молодежный
	с. Верхний Курп 
	750,0

	12
	Пер. Солнечный
	с. Верхний Курп 
	750,0

	13
	Пер. Мирный
	с. Верхний Курп 
	750,0

	14
	Пер. Степной
	с. Верхний Курп 
	500,0

	15
	От пер. Молодежный до МТФ1
	с. Верхний Курп 
	1000,0

	16
	Дорога от ул. Умарова до поля №79
	с. Верхний Курп 
	4000,0

	17
	Дорога от зерносклада до поля №79
	с. Верхний Курп 
	3300

	18
	Система водоснабжения
	с. Верхний Курп 
	

	19
	Система газоснабжения
	с. Верхний Курп 
	

	20
	Система теплоснабжения
	с. Верхний Курп 
	

	21
	Уличное освещение
	с. Верхний Курп 
	

	22
	Кладбище
	с. Верхний Курп 
	1

	23
	Свалка
	с. Верхний Курп
	1

	24
	Котельная
	с. Верхний Курп 
	1

	25
	Автобусная остановка
	с. Верхний Курп 
	6


Земельные участки и объекты капитального строительства федерального и местного значения отображены в графической части проекта. 


[bookmark: _Toc427655466]7. Планировочные ограничения
На основании статьи 1 Градостроительного кодекса РФ под территориальными зонами понимаются зоны, для которых в правилах землепользования и застройки определены границы и установлены градостроительные регламенты, а зонами с особыми условиями использования территорий считаются охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
На территории сельского поселения Верхний Курп имеются следующие зоны с особыми условиями использования территорий:
· Санитарно-защитные зоны.
· Санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры.
· Водоохранные зоны.
· Зоны охраны источников питьевого водоснабжения.
· Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
В графической части проекта отображены все вышеперечисленные зоны с особыми условиями использования территории.
[bookmark: _Toc427655467]7.1. Ограничения по условия охраны природного комплекса
Санитарно-защитные зоны выделены на основе СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 для объектов производственного и коммунального назначения. 
Санитарные разрывы от магистральных инженерных и транспортных линейных объектов выделены по СанПиН2.2.1/2.1.1.1200-03 по нескольким категориям – разрыв до жилья, разрыв до объектов водоснабжения, разрыв до населённых пунктов. В зависимости от назначения объекта и его мощности в проекте отображены максимальные из упомянутых разрывов (до 300м). Предполагается, что при осуществлении деятельности по строительству будет осуществляться дальнейшая оценка конкретной площадки, намечаемой для строительства, с точки зрения нахождения её в пределах разрыва для данного объекта.
На территории  сельского поселения Верхний Курп  имеются следующие магистральные инженерные и транспортные линейные объекты:
· ВЛ-10кВ;
· участок автомобильной дороги «Подъезд от а/д Дейское-Н.Курп-граница с РСО "Алания" к сел. В.Курп и Н.Курп».
Водоохранные зоны отображены в соответствии с положениями Водного кодекса РФ (от 3 марта 2006 г. № 74-ФЗ). На территории муниципального образования отображены водоохранные зоны реки Курп в соответствии с положением ст. 65 Водного кодекса РФ. 
В пределах водоохранных зон запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений, движение и стоянка транспортных средств в необорудованных местах.
Допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Зоны охраны источников питьевого водоснабжения установлены в соответствии с требованиями СанПиН, на схеме показаны зоны санитарной охраны первого пояса подземных источников питьевого водоснабжения, резервуаров и напорно-регулирующих сооружений, используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения.
На территории первого пояса зоны санитарной охраны выполняются специальные мероприятия по благоустройству территории и предотвращению её загрязнения согласно СанПиН 2.1.4.1110-02. Ввиду того, что почти вся территория первых поясов охраны расположена в пределах самих водозаборных и иных сооружений, здесь не приводится описание этих мероприятий. 
На территории второго пояса зоны санитарной охраны источников водоснабжения выполняются специальные мероприятия по благоустройству, не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, применение удобрений и ядохимикатов, рубка и реконструкция зеленых насаждений. 
Проекты по определению второго пояса зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения отсутствуют, в графической части проекта генерального плана указаны только земельные участки водозаборов и водопроводных сооружений.
[bookmark: _Toc230252800][bookmark: _Toc250974103][bookmark: _Toc427655468]7.2. Ограничения по условиям охраны культурного наследия
Объекты культурного наследия на территории сельского поселения Верхний Курп представлены в таб. 7.2.
Таблица 7.2
	№п/п
	Наименование объекта
	Местоположение

	1
	2
	3

	1.
	Обелиск на Курпских высотах
	Курпские высоты

	2.
	Братская могила
	На территории МКОУ СОШ 

	3.
	Памятник односельчанам, погибшим в годы ВОв
	На территории СДК



[bookmark: _Toc250974105][bookmark: _Toc427655469]7.3. Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС) природного и техногенного характера выделены на основе данных паспорта безопасности. 
В таблице 7.1 приведены перечни источников природных чрезвычайных ситуаций, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», встречающихся в Терском районе.
[bookmark: _GoBack]На территории сельского поселения Верхний Курп возможно проявление опасных геологических процессов, таких как землетрясения.
Опасные геологические процессы – процессы геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Таблица 7.1
Перечень поражающих факторов источников
природных чрезвычайных ситуаций
	№ п/п
	Источник природной ЧС
	Поражающий фактор природной ЧС
	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС

	1
	2
	3
	4

	Геологические процессы

	1
	Землетрясения
	Сейсмический
	Сейсмический удар. Деформация горных пород. Взрывная волна. Гравитационное смещение горных пород. Затопление поверхностными водами. Деформация речных русел.

	
	
	Физический
	Электромагнитное поле

	
	
	Гравитационный
	Смещение (обрушение) пород в береговой части

	Гидрологические явления и процессы

	2
	Русловая эрозия
	Гидродинамический
	Гидродинамическое давление потока воды.
Деформация речного русла.

	Метеорологические явления

	3
	Сильный ветер
	Аэродинамический
	Ветровой поток.

	4
	Пыльная буря
	Аэродинамический
	Выдувание и засыпание верхнего покрова почвы, посевов.

	5
	Продолжительный дождь (ливень)
	Гидродинамический
	Поток (течение) воды. Затопление территории

	6
	Сильный снегопад
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка. Снежные заносы.

	7
	Сильная метель
	Гидродинамический
	Снеговая нагрузка. Ветровая нагрузка. Снежные заносы.

	8
	Гололед
	Гравитационный. Динамический
	Гололедная нагрузка. Вибрация.

	9
	Град
	Динамический
	Удар.

	10
	Туман
	Теплофизический
	Снижение видимости (помутнение воздуха).

	11
	Заморозок
	Тепловой
	Охлаждение почвы, воздуха.

	12
	Засуха
	Тепловой
	Нагревание почвы, воздуха.

	13
	
Гроза
	Электрофизический
	Электрические разряды.


Терский район находится в сейсмоопасной зоне с землетрясениями 7-8 баллов.
Важнейшей характеристикой землетрясения являются сейсмическая энергия и интенсивность землетрясения. Сейсмическая энергия, т.е. энергия, которая излучается из гипоцентра землетрясения в форме сейсмических волн, измеряется с помощью шкалы Рихтера.
Наиболее подвержены землетрясениям административные и жилые здания старой постройки.
Опасное гидрологическое явление– событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.
Сильные ветры. К числу опасных явлений погоды относят ветер со скоростью более 15 м/с. Последствиями их возникновения являются выход из строя воздушных линий электропередачи и связи, антенно-мачтовых и других подобных сооружений. Сильный ветер срывает с корнем деревья и крыши домов.
При низких температурах ветры способствуют возникновению таких опасных метеорологических явлений, как гололед, изморозь, наледь.
Буря – это ливень, сопровождающийся сильным ветром шквального характера, что может легко вызвать паводок в реке, наводнение или сель. Буре часто предшествует гроза, сильные электрические разряды молнии.
Анализ многолетних материалов показывает, что наибольшая повторяемость неблагоприятных метеорологических процессов приходится на ливневые осадки.
Ущерб, наносимый экономике значительными ливневыми осадками, зависит от количества и продолжительности их выпадения, фазового состояния осадков, водно-физических свойств почвы, растительного покрова и т.д. Продолжительность ливневых дождей, как правило, составляет 2-12 ч. (при интенсивности 0,045 мм/мин.). Повторяемость ливней другой продолжительности незначительная. Наиболее вероятны ливни от 30 до 50 мм, на их долю приходится около 70-75% общего числа всех ливней.
Туман. Важной характеристикой туманов является их продолжительность, которая колеблется в очень широких пределах и имеет четко выраженный годовой ход с максимумом зимой и минимумом летом.
Во время тумана наиболее вероятны случаи дорожно-транспортных происшествий.
Обледенения (гололедно-изморозевые отложения), возникающие в холодный период года, способствуют появлению отложений льда на деталях сооружений, проводах воздушных линий связи и электропередач, на ветвях и стволах деревьев. 


Из всех видов обледенения наиболее частым является гололед. Для образования гололеда характерен интервал температур от 0 до минус 5 С и скорость ветра от 1 до 9 м/с, а для изморози температура воздуха колеблется от минус 5 до минус 10 С при скорости ветра от 0 до 5 м/с. Чаще всего гололедно-изморозевые отложения образуются при восточных ветрах. 
В таблице 7.2 приведены перечни источников техногенных чрезвычайных ситуаций, характер их действий и проявлений, согласно ГОСТ Р 22.0.07-95. «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», встречающихся в Терском районе.
На территории муниципального образования «Сельское поселение Верхний Курп» имеются зоны, подверженные техногенным ЧС. Среди них наиболее значительные:
· зона аварии на автомобильном транспорте;
· зона аварии на магистральных газопроводах;
· зона аварий на объектах энергетики.
Ограничения использования территорий сельского поселения приведены на схеме.
Таблица 7.2
Перечень поражающих факторов источников
техногенных чрезвычайных ситуаций
	№ п/п
	Источник техногенной ЧС
	Наименование поражающего фактора техногенной ЧС
	Наименование параметра поражающего фактора источника техногенной ЧС

	1
	2
	3
	4

	1
	Чрезвычайные ситуации на пожаро- и взрывоопасных объектах
	Воздушная ударная волна
	Избыточное давление во фронте ударной волны. Длительность фазы сжатия. Импульс фазы сжатия.

	
	
	Волна сжатия в грунте
	Максимальное давление. Время действия. Время нарастания давления до максимального значения.

	
	
	Экстремальный нагрев среды
	Температура среды. Коэффициент теплоотдачи. Время действия источника экстремальных температур.

	
	
	Тепловое излучение
	Энергия теплового излучения. Мощность теплового излучения. Время действия источника теплового излучения.

	2
	Чрезвычайные ситуации на электроэнергетических системах и системах связи
	Электрический шок
	Термическое действие – ожоги. Электролитическое действие – разложение крови, плазмы. Биологическое действие – нарушение биоэлектрических процессов.

	3
	Чрезвычайные ситуации на коммунальных системах жизнеобеспечения
	Токсическое действие
	Концентрация опасного химического вещества в среде. Плотность химического заражения местности и объектов.

	4
	Чрезвычайные ситуации на транспорте (перевозка аммиака)
	
	

	5
	Чрезвычайные ситуации на гидротехнических сооружениях
	Волна прорыва гидротехнических сооружений
	Скорость волны прорыва. Глубина волны прорыва. Время существования волны прорыва.


[bookmark: _Toc250974106][bookmark: _Toc427655470]
8. Охрана окружающей среды
Раздел разработан в составе материалов проекта генерального плана муниципального образования «Сельское поселение Верхний Курп ».
Основная экологическая стратегия градостроительного развития  сельского поселения Верхний Курп  направлена на обеспечение устойчивого и экологически безопасного развития территории, создание условий, обеспечивающих снижение техногенного воздействия на окружающую среду, формирование комфортных условий проживания.
Градостроительные мероприятия по оптимизации экологической ситуации носят комплексный характер, связаны с установлением экологического обоснования зонирования территории, реконструкцией и развитием инженерной инфраструктуры, оптимизацией транспортной инфраструктуры, благоустройством и озеленением территории.
[bookmark: _Toc250974107][bookmark: _Toc427655471]8.1. Экологическая ситуация
На территории сельского поселения Верхний Курп отсутствуют промышленные предприятия.
В отраслевой структуре транспортного комплекса сельского поселения представлен один вид данного сектора инфраструктуры: автомобильный.
Основными видами техногенной нагрузки, оказывающей негативное воздействие на природную среду, являются:
1. селитебный комплекс;
2. сельскохозяйственное производство;
3. транспортные магистрали.
Ведущую роль в экономике сельского поселения Верхний Курп  играет сельскохозяйственное производство, производство и распределение тепла, а также распределение электроэнергии, газа и воды.
В пределах застроенной части  сельского поселения Верхний Курп  выделяется селитебная территория, промышленная, коммунальная, транспортная территория.
Селитебная часть включает в себя жилую зону населенного пункта. На территории жилой селитебной зоны дисперсно размещены отдельные социально-бытовые предприятия и одна котельная, обслуживающая учреждения образования.
Коммунальная зона расположена в юго-западной части села Верхний Курп. 
Общее состояние природной среды муниципального образования определяется состоянием геологической среды, почвенного покрова, поверхностных и подземных вод, воздуха, растительности и других компонентов ландшафта.
[bookmark: _Toc250974108][bookmark: _Toc427655472]8.1.1. Состояние воздушного бассейна
Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения Верхний Курп являются сельскохозяйственное производство, котельные, автомобильный транспорт.
Данные по выбросам загрязняющих веществ (ЗВ) в атмосферный воздух по  сельскому поселению Верхний Курп за 2014 год согласно отчетам 2ТП-воздух не превышают ПДВ, поэтому их воздействие на состояние воздушного бассейна можно признать незначительным.
За последние пять лет основной вклад в загрязнение атмосферы вносит автомобильный транспорт.
Автотранспорт относится к основным источникам загрязнения окружающей среды. Его выбросы оказывают негативное воздействие на состояние атмосферного воздуха жилых зон, а также являются источниками загрязнения сельскохозяйственных земель вдоль автомагистралей.
Однако существующее транспортное загрязнение также нельзя считать критическим и создающим угрозу загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК в  сельском поселении Верхний Курп  и на автотрассах.
В Терском районе нет стационарного поста наблюдения за состоянием воздушного бассейна. Ежегодно Министерство природных ресурсов и экологии Кабардино-Балкарской Республики проводит серию анализов по исследованию концентрации загрязняющих веществ во всех районах республики. Анализ показателей качества атмосферного воздуха за последние 5 лет показывает, что уровень загрязнения атмосферного воздуха населенных мест весьма незначителен и имеется тенденция к уменьшению (таблица 8.1).
Таблица 8.1
Состояние атмосферного воздуха по приоритетным загрязнителям КБР за 2010-2012 г.г( для проб с превышением ПДК. (%)
	Ингредиенты
	2010г.
	2011г.
	2012г.

	1
	2
	3
	4

	Пыль
	6.2
	0
	0

	Окислы азота
	0
	0
	0

	Сернистый газ
	0.9
	0,4
	0,1

	Аммиак
	6,4
	0
	0

	Сероводород
	25 из 76
	4,8
	0


При ежегодных обследованиях проб атмосферного воздуха в различных частях Терского района нестандартных проб не зарегистрировано.
Согласно схеме территориального планирования Кабардино-Балкарской Республики загрязнение атмосферы оценивается как средний уровень загрязнения. 
В целом, состояние воздушного бассейна  сельского поселения Верхний Курп по санитарно-гигиеническим условиям можно считать удовлетворительным, поэтому никаких особых мероприятий по охране воздушного бассейна при ныне существующем промышленном и транспортном потенциале не предусматривается.
Основной вклад в загрязнение атмосферы в данном районе вносит автотранспорт – 96 % от валового выброса.
[bookmark: _Toc250974109][bookmark: _Toc427655473]8.1.2. Состояние водных ресурсов. Водопотребление
По территории сельского поселения протекает река Курп. Река имеет смешанное питание, с преобладанием подземного (грунтового), а также с меньшей долей снегового и дождевого. Реки такого типа имеют гораздо меньшую водность, чем реки с преобладанием ледникового питания. В режиме Курпа отчётливо наблюдаются сезонные колебания уровня воды. В летний период он, как правило, мелеет. Но ливневые осадки большой интенсивности могут способствовать резкому подъёму воды — паводку. Для зимы характерна устойчивая межень. Максимальный сток приходится на июнь, минимум на февраль. В засушливые годы Курп сильно мелеет, а может и пересохнуть. 
Качество воды подземных источников сельского поселения Верхний Курп не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Вода по магистральному водоводу через накопительные резервуары подается в водопроводную сеть из подземных источников с. Верхний Акбаш.
Согласно данным, предоставленным администрацией, общий водоотбор воды питьевого качества 220,0 м3/сут.
Численность населения, обеспеченного питьевой и технической водой, составляет 1540 человек, т. е. 100% (по данным администрации поселения).
Удельный расчетный дебит воды в сутки составляет 143 л/сутки на одного человека.
Вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»:
· безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства;
· соответствует гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети;
· соответствует нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям (Таблица 8.2).
Таблица 8.2
Нормативы по микробиологическим и паразитологическим показателям.
	№ п/п
	[bookmark: TO0000002]Показатели
	Единицы измерения
	Нормативы

	1
	2
	3
	4

	1
	Термотолерантныеколиформные бактерии
	Число бактерий в 100 мл
	Отсутствие

	2
	Общие колиформные бактерии
	Число бактерий в 100 мл
	Отсутствие

	3
	Общее микробное число
	Число образующих колонии бактерий в 1 мл
	Не более 50

	4
	Колифаги
	Число бляшкообразующих единиц (БОЕ) в 100 мл
	Отсутствие

	5
	Споры сульфитредуцирующихклостридий
	Число спор в 20 мл
	Отсутствие

	6
	Цисты лямблий
	Число цист в 50 л
	Отсутствие



[bookmark: _Toc250974110][bookmark: _Toc427655474]8.1.3. Обращение с твердыми отходами
[bookmark: _Toc250974111]Учитывая, что норма накопления на 1 человека в месяц составляет 0,168 м3твердых отходов потребления и производства (далее – ТОПП), для жидких отходов – 0,271 м3 в месяц, при общей численности населения  сельского поселения Верхний Курп 1540 человек только от жизнедеятельности населения за год образуется более 0,3 тыс.м3 твердых бытовых отходов и более 0,4 тыс.м3 жидких отходов.
В настоящее время ТОПП населенных пунктов сельского поселения Верхний Курп вывозятся на санкционированную свалку, обустроенную на территории сельского поселения, в низине села. Площадь свалки 20 тыс. м2.Сюда в основном поступают бытовые отходы IV–Vклассов, разрешенные для размещения на свалках. Поступающие на свалку отходы образуются от жизнедеятельности населения, а также при очистке территории от несанкционированных свалок, которые стихийно образуются в некоторых местах населенных пунктов  сельского поселения Верхний Курп, в основном в частном секторе.
Администрацией сельского поселения не организован вывоз мусора специализированным транспортом.
Сортировка, первичная обработка отходов на свалке не производится. Так как свалка не оборудована в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами, и обезвреживание отходов сводится к засыпке суглинками, свалка представляет собой активный источник загрязнения атмосферы, подземных вод и почвенного покрова, особенно, когда они горят.
[bookmark: _Toc427655475]8.2 Основные источники негативных воздействий
К основным источникам негативных воздействий на окружающую среду и условия проживания и отдыха населения  сельского поселения Верхний Курп  относятся следующие территории и функциональные объекты:
· автомобильные дороги;
· газопроводы;
· воздушные линии электропередачи;
· организованные источники нагретых выбросов в атмосферу;
· производственные и коммунальные территории;
· кладбища.
Границы санитарно-защитных зон и санитарных разрывов производственных, коммунальных и прочих объектов ввиду отсутствия расчетных (предварительных и окончательных) размеров СЗЗ в материалах генерального плана сельского поселения приняты как ориентировочные в соответствии с классификацией санитарной опасности объектов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
Размеры охранных зон линий электропередачи приняты в зависимости от их напряжения (кВ) в соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» (М., Энергоатомиздат, 1985) и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.
[bookmark: _Toc427655476]
9. Система обслуживания населения
Анализ обеспеченности объектами социальной сферы проводился на основе данных, предоставленных Администрацией сельского поселения Верхний Курп.
В проекте генерального плана отсутствуют положения о конкретном размещении таких элементов обслуживания, как мелкие предприятия торговли и общественного питания, аптеки, и т.п., поскольку в условиях рыночной экономики нет смысла нормировать размещение указанных объектов – потребность в них определяет рынок, рыночными методами происходит и удовлетворение этой потребности. Зоны возможного размещения вышеуказанных объектов отображаются и детализируются в последующих правилах землепользования и застройки. Для обеспечения необходимого минимума обеспеченности объектами социальной сферы необходимо рассматривать такие виды объектов, как детские дошкольные учреждения, общеобразовательные школы, больницы и амбулаторно-поликлинические учреждения, объекты физкультуры и спорта, культурно-развлекательные и коммунальные объекты. 
[bookmark: _Toc427655477]9.1. Размещение учреждений социальной сферы
Учитывая, что в разделе 4 подробно проанализированы учреждения социальной сферы, расположенные в  сельском поселении Верхний Курп, в настоящем разделе рассмотрены только вопросы территориального размещения объектов.
[bookmark: _Toc183384214][bookmark: _Toc425412049]Образовательные учреждения.
В сельском поселении Верхний Курп находится один детский сад и одна школа.
Нормативный радиус обслуживания дошкольных учреждений составляет 500 метров. 
Территориально общеобразовательные учреждения расположены в западной и северной части села Верхний Курп. Нормативный радиус обслуживания общеобразовательных учреждений составляет 750 метров (500 м для начальных классов). Таким образом, центральные окраинные территории села Верхний Курп испытывают напряженность в доступности к данным учреждениям.
Иные образовательные учреждения на территории сельского поселения отсутствуют.
[bookmark: _Toc425412050]Учреждения здравоохранения
[bookmark: _Toc214852656][bookmark: _Toc425412051]Лечебные учреждения сельского поселения Верхний Курп представлены Амбулаторией, которая расположена на улице Ашхотова в западной части села, что не обеспечивает равномерную доступность из всех его районов.
Учреждения культуры
Учреждения культуры в сельском поселении Верхний Курп представлены Домом культуры и библиотекой в селе Верхний Курп, расположенными на улице Ашхотова.
Учреждения культуры расположены в западной части, что не обеспечивает равномерную доступность из всех его районов.
[bookmark: _Toc214852657][bookmark: _Toc425412052]Физкультура и спорт
Сеть объектов физкультурно-спортивной направленности в сельском поселении Верхний Курп представлена2 стадионами и 1 спортзалом, расположенным на улице Ашхотова в разных частях села Верхний Курп, что обеспечивает равномерную доступность из всех его районов.
Бассейнов на территории сельского поселения нет.
[bookmark: _Toc427655478]9.2. Размещение объектов торговли
В настоящее время данная сфера обслуживания, являясь полностью рыночной, не требует капитальных вложений из государственного и местного бюджетов. Но рыночные механизмы в части размещения объектов торговли и бытового обслуживания зачастую входят в противоречие с интересами различных групп населения и требуют регулирования со стороны органов местного самоуправления.
Объекты торговли в муниципальном образовании представлены предприятиями повседневного обслуживания (4 объекта). Все магазины расположены на одной улице Ашхотова.
Населенные пункты сельского поселения Верхний Курп не располагают крупными торговыми центрами и торговыми комплексами.
[bookmark: _Toc427655479]9.3. Предприятия бытового обслуживания
В сельском поселении Верхний Курп  нет ни одного предприятия бытового обслуживания населения.
[bookmark: _Toc427655480]9.4. Культовые здания
В сельском поселении Верхний Курп культовых зданий нет.
[bookmark: _Toc427655481]9.5. Коммунальные объекты
[bookmark: _Toc206820234][bookmark: _Toc214852661]Гостиницы
На территории сельского поселения Верхний Курп в настоящее время отсутствуют гостиницы.
Потребность в гостиницах согласно рекомендуемым СНиП 2.07.01-89* норме – 7 мест на 2015 г. 
[bookmark: _Toc206820235][bookmark: _Toc214852662]Общественные уборные
На территории муниципального образования «Сельское поселение Верхний Курп»имеются общественные уборные в количестве 8 мест, по ведомственным организациям. Потребность, согласно рекомендуемым СНиП 2.07.01-89* норме,1 место на 2016г. 
[bookmark: _Toc206820236][bookmark: _Toc214852663]Бани
На территории сельского поселения Верхний Курп бани отсутствуют.
[bookmark: _Toc206820237][bookmark: _Toc214852664]Кладбища
На территории сельского поселения Верхний Курп имеется одно мусульманское кладбище, расположенное за селом в восточной части сельского поселения, площадь – 8 га.
Кладбище заполнено на 90%.
[bookmark: _Toc206820238][bookmark: _Toc214852665]Пожарные депо
На территории сельского поселения Верхний Курп нет пожарного депо.
Территория обслуживается пожарной частью №11 Терского района Кабардино-Балкарской Республики. Так как расстояние между г.п. Терек и селом Верхний Курп  20 км, время прибытия подразделений пожарной охраны согласно Федеральному закону от 22.07.2008 № 123 ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» для сельских поселений 20 минут, вся территория в соответствии с действующими нормами обеспечивается пожарной охраной.


[bookmark: _Toc427655482]10. Транспортный комплекс
[bookmark: _Toc427655483]10.1.Внешний транспорт
Сельское поселение Верхний Курп имеет один вид сообщения –автомобильный транспорт. Строительство автомобильных дорог исторически осуществлено для связей республик Северного Кавказа с остальной страной и вывоза продукции, в том числе и из сельскохозяйственных районов как Юга России. Авиационное обслуживание население получает в аэропорту «Нальчик», расположенном в 75,2км от села Верхний Курп. Железнодорожное обслуживание население также получает в г. Нальчике.
Автомобильный транспорт
Основным видом транспорта в сельском поселении является автомобильный транспорт. Через территорию поселения проходит участок автомобильной дороги регионального значения «Подъезд от а/д Дейское - Н.Курп - граница с РСО "Алания" к селам В.Курп и Н.Курп», связывающая республики. Дорога имеет асфальтобетонное покрытие и ширину проезжей части 8м.
По этой дороге идёт основной поток транзитного, грузового и пассажирского автотранспорта.
Населенные пункты поселения сообщаются автомобильной дорогой местного значения Верхний Курп, имеющей асфальтобетонное покрытие и ширину проезжей части 6 м.
Единственным видом внешнего пассажирского транспорта для села Верхний Курп является автобусное сообщение, проходящий маршрут:
· Терек - Верхний Курп;
Сведения о наличии автотранспорта в границах с.п. Верхний Курп по годам, показаны в таблице 10.1.




Таблица 10.1
Сведения о наличии автотранспорта в границах с.п. Верхний Курп
	№
п/п
	Виды транспорта
	Количество автомобилей по годам

	
	
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Автобусы, всего
	1
	1
	2
	2
	2

	1.1
	из них частные
	1
	1
	2
	2
	2

	2
	Грузовые автомобили, всего
	12
	12
	14
	14
	16

	2.1
	из них частные
	12
	12
	14
	14
	16

	3
	Легковые автомобили, всего
	150
	160
	170
	190
	200

	
	       из них
	
	
	
	
	

	3.1
	           - ведомственные
	3
	3
	3
	3
	3

	3.2
	- индивидуальные
	147
	157
	167
	187
	197

	3.3
	           - такси
	-
	-
	-
	-
	-

	
	Итого автомобилей
	162
	162
	184
	204
	216



[bookmark: _Toc427655484]10.2. Улично-дорожная сеть
Улично-дорожная сеть – совокупность улиц, площадей и дорог, соединяющая жилые и промышленные районы населенного пункта между собой, по которым осуществляется движение транспорта и пешеходов.
Планировочная схема улично-дорожной сети может иметь следующие виды: радиальный, радиально-кольцевой, прямоугольный, прямоугольно-диагональный, треугольный, комбинированный, свободный. 
Улично-дорожная сеть села Верхний Курп прямоугольная. 
Плотностью улично-дорожной сети является отношение суммарной протяженности улиц в км к застроенной территории населенного пункта или района в км2. Плотность улично-дорожной сети в сельском поселении Верхний Курп равна 11,6 км/км2.
Улично-дорожная сеть сельского поселения Верхний Курп  представлена в таблице 10.2.
Протяженность автомобильных дорог по муниципальному образованию 18,3 км, в том числе:
· дороги с твердым покрытием 6 км, в том числе с усовершенствованным покрытием 2 км.
Общее протяжение освещенных частей улиц, проездов на конец года 5,5 км.
Магистральные улицы и дороги
Сеть магистральных дорог населенного пункта направлена на формирование кратчайших связей центра села с периферийными районами и производственными зонами. 
В основе магистральной сети лежит главная транспортная ось села Верхний Курп  – ул. Ашхотова, объединяющая основные улицы и районы села.
На нее и приходится основная транспортная нагрузка, в т.ч. и автобусов. Улица Советская может выполнять роль дублера главной меридиональной оси – ул. Ашхотова.
Таблица 10.2
Улично-дорожная сеть
	№ п/п
	Наименование
объекта
	Вид покрытия
	Длина, м
	Ширина, м
	Общая площадь, м2

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	ул. Ашхотова
	асфальт
	2250
	5
	11250,0

	2
	ул. Советская
	асфальт
	2000
	5
	10000,0

	3
	ул. Умарова
	асфальт
	2000
	5
	10000,0

	4
	ул. Безымянная
	гравий
	1000
	5
	5000,0

	5
	пер. Молодежный
	гравий
	750
	5
	3750,0

	6
	пер.Солнечный
	гравий
	750
	5
	3750,0

	7
	пер.Мирный
	асфальт
	750
	5
	3750,0

	8
	пер.Степной
	гравий
	500
	5
	2500,0

	9
	От пер. Молодежный до МТФ№1
	гравий
	1000
	5
	5000,0

	10
	Дорога от ул. Умаровадо поле№79
	гравий
	4000
	5
	20000,0

	11
	Дорога от зерносклада до поля №79 
	гравий
	3300
	5
	16500

	
	ИТОГО:
	
	
	
	91500


Сетка кварталов поселка не имеет единой системы размера, отличаясь друг от друга размерами и конфигурацией.
Характеристики основных магистралей районного значения приведены в таблице 10.3.
Ширина улиц в красных линиях соответствует современным требованиям и интенсивности автомобильного движения, количественные и качественные характеристики дорожного покрытия не соответствуют современным требованиям.
В целом, транспортная система муниципального образования справляется с существующими потоками, которые являются сколько-нибудь значительными только на ул. Центральная. Вместе с тем, на территории  сельского поселения Верхний Курп  имеется ряд «слабых мест» и недостатков в планировке транспортной системы и организации движения:
· Неудовлетворительное качество покрытия на большинстве улиц села Верхний Курп.
· Отсутствие системы тротуаров по основным направлениям пешеходного движения.
Искусственные сооружения (мосты) и многоуровневые развязки на автомобильных дорогах  сельского поселения Верхний Курп  отсутствуют.
[bookmark: _Toc255379809][bookmark: _Toc427655485]10.3. Транспорт сельского поселения
По информации, представленной Администрацией сельского поселения Верхний Курп, на 01.01.2015 г. количество легкового автотранспорта в сельском поселении составляло 200 автомобилей. Уровень обеспеченности легковым автотранспортом населения достиг 133 автомобиля на 1000 жителей.
Проблемы хранения автомобилей в настоящее время в сельском поселении отсутствуют.

Таблица 10.3
Характеристики основных магистралей
	№ п/п
	Показатели
	Наименование

	
	
	Подъезд от а/д Дейское-Н.Курп-граница с РСО "Алания" к сел. В.Курп и Н.Курп
	В.Курп-Курпские высоты
	
Плановское-В.Курп

	
Подъезд от а/д Плановское-В.Курп к ферме и полевому стану

	Подъезд от а/д В.Курп-Н.Курп к внутри-сельской улице

	
Подъезд к кладбищу в с. В. Курп*


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1
	Протяженность, км
	30,3
	4,90
	17,0
	2,0
	3,4
	1,3

	2
	Категория
	IV
	IV
	IV
	-
	V
	IV

	3
	Покрытие, км.
	
	
	
	
	
	

	3.1
	асфальтобетонное
	30,3
	
	
	
	
	0,84

	3.2
	гравий, щебень, грунт
	
	4,90
	17,0
	2,0
	3,4
	1,3

	4
	Мосты
	
	1
	
	
	
	1

	5
	Трубы
	
	
	
	
	
	

	5.1
	штук
	11
	1
	9
	
	
	1

	5.2
	погонных метров
	211,25
	13,25
	105,52
	
	
	10

	6
	Ограждение, км
	
	
	
	
	
	

	7
	Защ. лесо-насажд, км.
	6,90
	
	
	
	
	

	8
	Зем. площ. а/д, га
	54,54
	8,2
	30,6
	1,0
	2,72
	




[bookmark: _Toc427655486]11. Инженерная инфраструктура
Инженерная инфраструктура представляет собой совокупность систем электро-, газо-, тепло- и водоснабжения, канализации, призванных обеспечить функционирование и дальнейшее развитие поселений. Основной задачей инженерных разделов в составе генерального плана является определение долгосрочной перспективы развития инженерных систем.
[bookmark: _Toc427655487]11. 1. Электроснабжение
Доставку энергии потребителям сельского поселения Верхний Курп  обеспечивает Кабардино-Балкарский филиал ОАО «Межрегиональная Распределительная Сетевая Компания Северного Кавказа», МУП «Терские электрические сети» – организация, эксплуатирующая магистральные районные сети.
По территории сельского поселения Верхний Курп проходят коридоры воздушных линий электропередачи 10 кВ Ф-973, Ф-974, напряжением 0,4 кВ, которые вносят планировочные ограничения в виде охранных зон.
Охранные зоны электрических сетей устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченного вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при не отклоненном их положении на расстоянии для линий напряжением:
· 10 кВ – 10 метров;
· 0,4кВ - 2 метра.
Общая протяженность линий электропередачи напряжением 10 кВ по территории сельского поселения Верхний Курп составляет 13,4 км.
Охранные зоны не изымаются из сельскохозяйственного оборота или иного использования. Вместе с тем в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» в охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а также повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
В настоящее время электроснабжение потребителей  сельского поселения Верхний Курп осуществляется по сетям напряжением 10кВ от ТП 10/0,4 кВ. Общая протяженность линий 10-0,4 кВ составляет 13,4 км, прокладка электрических сетей воздушная. Для понижения напряжения до 0,4 кВ построены и установлены ТП и КТП различной мощности. Схема построения сетей – петлевая и радиальная.
Основным потребителем электроэнергии является жилищно-коммунальный сектор.
Характеристика существующих, строящихся и проектируемых источников электроснабжения приводится в таблице 11.1.
Таблица 11.1.
Источники электроснабжения ПС В. Курп
	№
п/п
	Наименование и номера ПС
	Напряжение, кВ
	Трансформаторы (кол-во и мощность), шт. хкВА
	Загрузка трансфор-маторов, %
	Возможность дальнейшего использования

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Ф-973 ТП-2
	0,4
	400
	55
	Да

	2
	Ф-973 ТП-4
	0,4
	250
	60
	Да

	3
	Ф-973 ТП-2
	0,4
	400
	60
	Да

	4
	Ф-973 ТП-4
	0,4
	250
	60
	Да

	5
	Ф-973 ТП-3
	0,4
	100
	60
	Да

	6
	Ф-973 ТП-5
	0,4
	250
	60
	Да

	7
	Ф-973 ТП-9
	0,4
	100
	60
	Да

	8
	Ф-973 ТП-7
	0,4
	250
	60
	Да

	9
	Ф-973 ТП-10
	0,4
	250
	60
	Да



 Суммарная установленная мощность трансформаторов 1,6 тыс. кВА. Расчетное число часов использования максимума нагрузки – 1,44 час. Годовое электропотребление, всего – 861,476 тыс. кВт/час, в том числе на жилье – 690,733 тыс. кВт/час. Потери электроэнергии - 23,7%.
Основной проблемой существующей системы электроснабжения  сельского поселения Верхний Курп является морально устаревшее инженерное оборудование, недостаточной мощности и не отвечающее современным требованиям (износ основного энергетического оборудования ТС и энергосетей около 70%), физическая усталость металлоконструкций ТС, большие потери электроэнергии при передаче, слабо развиты энергосберегающие технологии.
[bookmark: _Toc427655488]11.2. Газоснабжение
Газоснабжение является динамично развивающейся отраслью инженерной инфраструктуры. Основным источником газоснабжения является природный газ. Сжиженный газ на территории сельского поселения Верхний Курп  используется в незначительных объемах.
Единственным поставщиком природного газа ОАО «Газпром» на территории Кабардино-Балкарской Республики является Кавказская региональная компания по реализации газа ООО «Газпром Межрегионгаз». Организация, эксплуатирующая объекты газоснабжения, – Филиал АО «Газпром газораспределение Нальчик» в Терском районе. 
Основной объем газа, поступающий на жизнеобеспечение жилого фонда, распределяется на эксплуатацию бытовых газовых приборов: газовые плиты, газовые водогрейные колонки, отопительные котлы.
Существующая схема газоснабжения является двухступенчатой и состоит из следующих элементов:
· сети низкого давления (до 0,005 Мпа);
· высокого давления (1 категории 0,6-1,2 Мпа, 2 категории 0,3–0,6 Мпа);
· шкафных газораспределительных пунктов.
Трассы газопроводов проложены с учетом транспортирования газа кратчайшим путем, т.е. из условия минимальной протяженности сети. Одиночное протяжение уличной газовой сети Одиночное протяжение уличной газовой сети составляет 12600 метров; ГРП – 3 шт.
Информация о потреблении газа приведена в таблице 11.2.
Таблица 11.2.
Потребление газа в сельском поселении Верхний Курп
	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Всего, 
тыс. м3
	в том числе:

	
	
	
	население
	админ.-социал. объекты
	промышленность

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	с. Верхний Курп
	855157
	810000
	42869
	2288



В настоящее время газифицировано 100% общей площади жилого фонда села Верхний Курп. Газификация была проведена в 1997 году.
На сегодняшний день система газоснабжения села находится в эксплуатации 18 лет, то есть технический ресурс еще не полностью выработан (физический износ до 35 %).
[bookmark: _Toc427655489]11.3. Водоснабжение
Питьевая вода по магистральному подземному водопроводу транспортируется из с. Верхний Акбаш до 2 резервуаров, расположенных в юго-восточной части села. Емкость резервуаров по 400 куб. м. каждый.
Сети водоснабжения населенных пунктов эксплуатируются МУП «Курпский групповой водопровод».
Численность населения, обеспеченного питьевой и технической водой, составляет 1540 человек, т. е. 100% (по данным администрации поселения).
Общий водоотбор воды питьевого качества составляет 220,0м3/сут.
Характеристика водопроводных сетей сельского поселения Верхний Курп  приведена в таблице 11.3.
Удельный расчетный дебит воды в сутки составляет 170 л/сутки на одного человека. Но, учитывая изношенность разводящих сетей, происходят потери добываемой воды на пути к потребителю. За счет этого реальные цифры водопотребления ниже, следовательно, количество подаваемой воды в населенные пункты поселения значительно меньше.
Причиной этому послужила неправильная эксплуатация в виде отсутствия плановых и капитальных ремонтов. За счет этого происходит внутренняя коррозия водопроводных сетей и частые аварии, которые приводят к перебоям в снабжении населения водой, большим потерям воды.
Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников питьевого водоснабжения соблюдаются. 
Таблица 11.3
Характеристика водопроводных сетей
	№ п/п
	Наименование участков (по улицам)
	Диаметр, мм
	Длина,м
	Материал труб
	Год строи-тельства
	состояние

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ул. Ашхотова
	108,159
	2220
	стальная
	2009
	хор.

	2
	ул. Советская
	100
	1000
	метал. 
	1982
	удовл.

	3
	ул. Советская
	159
	1200
	а/цемент.
	1957
	неудовл.

	4
	ул. Умарова
	100
	2000
	метал.
	1988
	удовл.

	5
	пер. Безымянный
	100
	1550
	а/цемент.
	1957
	удовл.

	
	Итого:
	
	7970,0
	
	
	


Основные проблемы системы водоснабжения муниципального образования «Сельское поселение Верхний Курп »:
1. Большой процент физического износа системы водоснабжения.
2. Устаревшее оборудование и технологии очистки и подачи воды.
3. Слабая материальная база предприятия водоснабжения.
[bookmark: _Toc427655490]11.4. Водоотведение (Канализация)
В сельском поселении Верхний Курп нет системы водоотведения. Жилой фонд, объекты социальной сферы, общественные и производственные здания имеют выгребные ямы и септики. 
[bookmark: _Toc427655491]11.5. Теплоснабжение
Сети теплоснабжения по населенному пункту подземные. На территории сельского поселения Верхний Курп находится две котельные, обеспечивающая теплом здание объектов образования – школы и детского сада.
Котельная расположена по улице Ашхотова.
Протяженность тепловых сетей 200 метров.
Индивидуальный сектор к системам централизованного отопления не подключен, отопление производится от автономных источников тепла. 
Остальные предприятия и организации используют для отопления и технологических процессов собственные котельные.
В таблице 11.4 указаны характеристики котельной.
Таблица 11.4.
Характеристика объектов теплоснабжения
	№ п/п
	Показатели
	Котельная

	1
	2
	3

	1
	Кол-во и тип котлов
	кВа 0,25 – 2 шт.

	2
	Производительность по воде, Гкал/час
	0,43

	3
	Производительность по пару, т/ч
	-

	4
	Вид и марка топлива
	природный газ

	5
	Расход топлива за отчетный год
	86,5 тыс. м3

	6
	Техническое состояние и возможности расширения
	75% износ

	7
	Схема теплоснабжения (закрытое/ открытое)
	закрытое

	8
	Высота дымовой трубы, м
	диаметр – 500 н-21,0

	9
	Кол-во ЦТП
	-

	10
	Теплонагрузки на жилье, Гкал/час
	0,032

	11
	Теплонагрузки сторонним потребителям, Гкал/час
	0,183

	12
	Теплонагрузки промышленных предприятий, Гкал/час
	-


[bookmark: _Toc427655492]11.6. Связь
Одной из наиболее динамично развивающейся отраслью в настоящее время является развитие средств связи, как в России в целом, так и на территории сельского поселения Верхний Курп.
Общая монтируемая емкость операторов проводной связи на территории поселения составила 100 телефонных номеров, имеются свободные мощности на АТС.
Предприятия почтовой и электросвязи расположены в здании администрации по ул. Ашхотова. 
Обеспеченность телефонной связью населенных пунктов сельского поселения Верхний Курп представлена в таблице 11.5.
Таблица 11.5
Обеспеченность телефонной связью населенных пунктов
 сельского поселения Верхний Курп 
	Показатели
	Состояние на 01.01.2016 г.

	1
	2

	Телефонная емкость
	-

	основных квартирных номеров
	100

	ведомственных номеров (предприятия, учреждения и организации)
	6

	число телефонов-автоматов
	1

	Кол-во жителей, чел.
	1540

	Средняя телефонная плотность на 100 жителей
	6,5%

	Кол-во домохозяйств, шт.
	360

	Средняя телефонная плотность на 100 семей
	27%

	Линейные сооружения:
	

	протяженность, км
	6

	протяженность, кан/км
	-

	техническое состояние
	удовл.

	Количество отделений почтовой связи, шт.
	1

	Количество пунктов коллективного доступа к сети Интернет, шт
	2

	Количество линий доступа к сети Интернет, шт.
	2

	Количество задействованных линий доступа к сети Интернет, шт.
	2



На протяжении последних лет территория муниципального образования сельское поселение Верхний Курп освоена основными сотовыми операторами России с установкой необходимого оборудования и инфраструктуры для обслуживания населения. Вся территория поселения находится в зоне уверенного приема основных сотовых операторов. Действует мобильная связь операторов «Мегафон», «МТС», «Билайн».
В таблице 11.6 показаны характеристики станционного сооружения на 01.01.2015 г.
Таблица 11.6
Характеристики станционного сооружения СП Верхний Курп 
	№ п/п
	Показатели
	Значения

	1
	2
	3

	1
	Наименование и индекс станций и подстанций, включая УАТС
	ПС 72/7 индекс 32

	2
	Адрес
	ул. Ашхотова, 131

	3
	Тип оборудования
	Цифровая АТС

	4
	Емкость, включенная в ГТС (номеров):
монтированная,
квартирного сектора (%),
доля учреждений(%)
	
192
80
11

	5
	Дата ввода АТС в эксплуатацию
	2004

	6
	Возможность расширения
	есть

	7
	Техническое состояние оборудования
	хорошее



[bookmark: _Toc427655493]
12. Инженерная подготовка территории
Инженерная подготовка территорий населённых пунктов – комплекс инженерных мероприятий и сооружений по освоению территорий для целесообразного градостроительного использования, улучшению санитарно-гигиенических и микроклиматических условий, по защите от неблагоприятных физико-геологических процессов – карстовых явлений, затопления во время паводков, повышения уровня грунтовых вод, просадочных свойств грунта и т.п.
Территория села Верхний Курп в пределах существующей застройки, в основном, пригодна для организации населённого пункта. Незастроенные территории, намечаемые к освоению и отдельные участки индивидуальной застройки, нуждаются в проведении мероприятий по инженерной подготовке. Ограниченная пригодность такой территории обусловлена наличием неровностей рельефа поверхности.
[bookmark: _Toc250974156]Вертикальная планировка
Планируемая территория расположена на плоском рельефе местности, плохо обеспечивающем нормальный поверхностный водоотвод, с наличием бессточных пониженных мест.
Организация поверхностного стока достигается посредством вертикальной планировки территории и устройства сети водостоков.
Вертикальная планировка территории предусматривает создание по улицам и проездам населенных пунктов поселения оптимальных продольных уклонов, обеспечивая водоотвод с прилегающих к ним внутриквартальных территорий с учетом нормальной работы автомобильного транспорта. Она решена в минимальных уклонах, что достигается, преимущественно, за счёт выемки.
Организация поверхностного стока имеет большое значение при защите территории от подтопления. Это мероприятия позволит ликвидировать один из источников питания грунтовых вод.
В настоящее время организованной сети водостоков в населенных пунктах поселения не существует. 
Ливневые и талые воды также образуют на улицах населенных пунктов поселения лужи и подтапливают здания и сооружения.
[bookmark: _Toc250974157]Организация поверхностного стока
Организация водоотвода предусматривает со всей планируемой территории путём прокладки закрытых и открытых водостоков с предварительным проведением вертикальной планировки.
Мероприятия по борьбе с оврагообразованием имеют преимущественно профилактический характер и включают организацию поверхностного стока; строительство нагорных канав со стороны повышения рельефа для перехвата стока с вышерасположенных участков; засыпку отвершков оврагов, укрепление их берегов и днища; устройство запруд, озеленение овражно-балочной сети.
Защита территории от карста сведена к проведению изыскательских работ на наличие карста, характера его проявления и установлению в соответствии с этим комплекса мероприятий.
Основные мероприятия по защите территории сводятся к предупреждению утечек из водопроводной сети, организации поверхностного стока, каптажу родников и благоустройству территории вокруг них.
Повышенная сейсмичность требует применения мероприятий по укреплению и усилению несущих конструкций зданий и сооружений и исключения строительства на разломах.
[bookmark: _Toc427655494]
13. Благоустройство
Работы, связанные с улучшением функциональных и эстетических качеств уже подготовленных в инженерном отношении территорий, относятся к работам по благоустройству. Значение благоустройства территорий очень велико. По уровню благоустройства можно судить не только о качестве инженерного обеспечения населенных пунктов поселения, но и о качестве работы органов исполнительной власти. Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» закрепил ответственность органов местного самоуправления за благоустройство территории. Состояние благоустройства населенных пунктов поселения выступает своеобразным «фасадом», по содержанию которого население определяет качество среды обитания и уровень работы органов исполнительной власти.
Многолетнее недофинансирование работ по содержанию существующих объектов благоустройства и отсутствие средств на строительство, приобретение новых элементов требует особого внимания к данной сфере муниципального хозяйства.
[bookmark: _Toc427655495]13.1. Озеленение территории
Зеленые насаждения – один из важнейших элементов благоустройства населенного пункта. Окружающая среда, особенно в поселках, оказывает значительное влияние на человека, поэтому в системе различных мероприятий по сохранению и улучшению окружающей среды важное место отводится озеленению поселковых территорий.
Озелененные территории обладают многими положительными свойствами: поглощают углекислоту, обогащают воздух кислородом, служат средством защиты от пыли, загрязнений атмосферного воздуха отходами производства и транспорта, в определенных условиях защищают от шума. Зеленые массивы улучшают микроклиматические условия, поскольку снижают силу ветра, увеличивают влажность воздуха, регулируют тепловой режим. Значительную роль играют зеленые насаждения в формировании облика поселка.
Климатические условия для произрастания зеленых насаждений считаются относительно благоприятными в районе Северного Кавказа. Однако, зеленые насаждения в населенных пунктах поселения требуют постоянного ухода в засушливые периоды – в периоды первых месяцев вегетации.
Система зеленых насаждений населенных пунктов поселения представлена:
· озелененные участки жилых домов усадебного типа;
· озеленение улиц и участков школ, детских садов;
· зелеными насаждениями в местах охраняемого ландшафта. 
Недостатком имеющегося озеленения является достаточно ограниченный видовой состав деревьев и кустарников, что не позволяет методами озеленения значительно улучшить архитектурно-художественный облик населенных пунктов поселения. 
[bookmark: _Toc427655496]13.2. Искусственные покрытия и малые формы
Основным функциональным объектом благоустройства выступают искусственные покрытия (одежды) дорог, улиц, тротуаров, пешеходных дорожек и различных площадок. Искусственные покрытия должны обладать достаточной прочностью, обеспечивающей их устойчивость под динамической и статической нагрузкой в различные времена года в зависимости от их назначения.
Анализ селитебной и производственных зон сельского поселения Верхний Курп  выявил недостаточную обеспеченность территорий различными видами искусственных покрытий (качество существующих покрытий от хорошего до неудовлетворительного). Качество покрытий возрастает от окраин к центру населенного пункта. Основной применяемый материал асфальтобетон. В селе нет пешеходных дорожек и площадок с применением тротуарной плитки.
Важный элемент благоустройства населенного пункта – малые архитектурные формы. При умелом использовании они позволяют существенно обогатить архитектурно-эстетический облик поселков даже при сравнительно ограниченных финансовых средствах. В застройке необходимы киоски, афишные тумбы, рекламные конструкции, витрины, дорожные знаки, указатели, беседки, ограды, скамейки, осветительные приборы и большое количество других функциональных и декоративных элементов среды населенного пункта. Малые архитектурные формы более других элементов благоустройства должны соответствовать своему окружению – архитектуре жилых, общественных, производственных зданий, характеру зеленых насаждений, масштабу пространств, рисунку и фактуре искусственного покрытия и т.д. 
Территория населенных пунктов минимально обеспечена малыми архитектурными формами. Вместе с тем, положение поселка как одного из сельскохозяйственных центров Терского района требует повышенного внимания к формированию эстетической и утилитарной сторон местной среды. 
[bookmark: _Toc427655497]13.3. Освещение
Освещение – это средство не только для обеспечения нормального светового режима, но и для выявления архитектурных достоинств застройки в темное время суток. Освещение – могучее средство пропаганды, информации и рекламы. Хорошее, грамотно выполненное освещение ассоциируется у населения с безопасностью, надежностью, достатком и успехом. Научно доказана зависимость: уровня освещенности улиц и уровня уличной преступности на них, уровня освещенности и уровня аварийности на дорогах.
Освещение территорий населенных пунктов в вечернее и ночное время – одна из важнейших задач благоустройства. Освещение населенных пунктов осуществляется правильным подбором искусственных источников света, помещенных в определенных местах и на определенной высоте с соответствующим расстоянием между ними.
В настоящее время все улицы населенных пунктов поселения оборудованы уличными светильниками и освещены в ночное время.
[bookmark: _Toc255379821][bookmark: _Toc427655498]13.4. Мусороудаление и мусоропереработка
Организация сбора, вывоза, хранения и утилизации бытовых и промышленных отходов является одним из полномочий органов местного самоуправления. 
В мероприятия по мусороудалению и мусоропереработке входят работы по сбору и вывозу мусора от жилых, общественных и коммунально-бытовых зданий и работы по уличной зимней и летней уборке в целях обеспечения чистоты улиц и тротуаров, а так же дальнейшее хранение, переработка и утилизация отходов. 
В сельском поселении Верхний Курп нет предприятий с вредными бытовыми отходами. Не производится отдельно сбор пищевых и других отходов.
В сельском поселении Верхний Курп вывоз мусора осуществляется населением на санкционированную свалку, расположенную в низине села. Общая площадь свалки 2 га. Свалка заполнена на 60%.
Один раз в неделю бульдозером производятся работы по разравниванию и уплотнению отходов и устройству изолирующего слоя.
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